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O D L U K U

o odvodnji otpadnih voda na području 
aglomeracije Donji Miholjac


I.	OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjuje se na području aglomeracije Donji Miholjac u koju su uključena naselja s područja Grada Donjeg Miholjca:  Donji Miholjac, Sveti Đurađ i Podravski Podgajci  te naselja s područja Općine Viljevo: Viljevo, Cret Viljevski, Blanje, Bockovac, Ivanovo, Kapelna i Krunoslavlje.

Temeljem ovlasti iz Zakona o vodama ovom Odlukom određuje se: 
-	način odvodnje otpadnih voda s aglomeracije Donji Miholjac i njoj gravitirajućih područja,
· zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,
· područja u kojima se dopušta ispuštanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uvjeti ispuštanja na tom području te uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja,
· dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili kao trajno rješenje,
· tehničko – tehnološki uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane oborinske odvodnje te način i rokovi priključenja na te građevine,
· nadležnost isporučitelja vodne usluge, 
· upućivanje na obvezu priključenja na građevine za javnu odvodnju sukladno posebnim uvjetima priključenja i općim uvjetima isporuke vodnih usluga.
· 
Članak 2.

	Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz članka 1. ove Odluke  kao javni isporučitelj vodne usluge obavlja  trgovačko društvo MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. sa sjedištem u Donjem Miholjcu (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost pružanja usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje mogu obavljati i druge pravne ili fizičke osobe ako su pravo pružanja te usluge stekli koncesijom.
Članak 3.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:
· aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,
· ES (ekvivalent stanovnik) je organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O₂ dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5),
· javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i ispuštanja u prirodni prijemnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje, što uključuje i pražnjenje i odvoz mulja iz malih sanitarnih uređaja. Javna odvodnja ne uključuje pročišćavanje komunalnih otpadnih voda ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije u funkcionalnoj uporabi, a uključuje pročišćavanje ako je kolektor sustava javne odvodnje priključen na uređaj za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda., 
· mali sanitarni uređaji su uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uključujući i septičku jamu 
· pročišćavanje komunalnih otpadnih voda je obrada komunalnih otpadnih voda mehaničkim, fizikalno-kemijskim i/ili biološkim procesima,
· otpadne vode su sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode,
· sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja,
· interni odvodni sustavi su tehnički i tehnološki povezan skup vodova, građevine i opreme za odvodnju otpadnih voda od priključka na komunalne vodne građevine do i unutar stambenih i poslovnih građevina, drugih građevina i nekretnina,
· sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda je dio sustava javne odvodnje kojim se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode,
· sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih objekata te koje uglavnom potječu iz ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstava,
· komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s industrijskim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije,
· individualni sustav odvodnje je tehnički i tehnološki povezan skup građevina, vodova i opreme za odvodnju i pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz jednog ili više kućanstava i/ili jednog ili više poslovnih prostora, koji nisu priključeni na sustav javne odvodnje; individualni sustavi odvodnje osobito uključuju odvodne kanale, sabirne jame, male sanitarne uređaje, uređaje za pročišćavanje industrijskih otpadnih voda, ispuste, kućne vodove i dr.,
· industrijske otpadne vode su sve otpadne vode, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih voda, koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje trgovine ili industrijske djelatnosti,
· oborinske vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama,
· priključak je spoj internih vodovodnih i odvodnih sustava s komunalnom vodnom građevinom,
· otpadni mulj znači preostali, obrađeni ili neobrađeni dio mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda,
· sabirna jama je vodonepropusna građevina bez odvoda i preljeva u koju se ispuštaju otpadne vode
· vodotok čini korito tekuće vode zajedno s obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku.

II.	NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 4.

	Otpadne vode aglomeracije Donji Miholjac prikupljaju se sustavnom javne odvodnje i dovode do uređaja za pročišćavanje (UPOV) u Donjem Miholjcu i kanalom se ispuštaju u rijeku Dravu.

Iznimno od stavka 1. ovog članka u slijedećim naseljima odvodnja otpadnih voda obavljat će se putem individualnih sustava odvodnje: Cret Viljevski, Kapelna, Krunoslavlje, Blanje, Bockovac i Ivanovo.

Članak 5.

Prikupljanje i odvodnja komunalnih otpadnih voda obavlja se putem:
-	sustava javne odvodnje,
-	sustava interne odvodnje i
-	sustava oborinske odvodnje.

Do izgradnje sustava javne odvodnje u pojedinim naseljima odvodnja otpadnih voda obavlja se putem individualnih sustava odvodnje.  

Sustav javne odvodnje
Članak 6.

	Sustav javne odvodnje je tehnički i tehnološki povezani skup građevina za javnu odvodnju od priključka korisnika vodne usluge do krajnje točke ispuštanja.

Sustav javne odvodnje sastoji se od sljedećih građevina i uređaja: 
· kolektora, 
· sekundarne mreže, 
· precrpnih stanica, 
· uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) u Donjem Miholjcu, 
· ispusne građevine na ispustu u prijemnik,
· uređaja za obradu mulja nastalog u postupku pročišćavanje otpadnih voda i
· drugih građevina pripadajućih navedenim građevinama.

Članak 7.

U sustav javne odvodnje ispuštaju se otpadne vode kako slijedi:  
· sanitarne otpadne vode,
· industrijske otpadne vode, 
· komunalne otpadne vode,
· oborinske vode.

Sustav javne odvodnje aglomeracije Donji Miholjac je djelomično mješovit i djelomično razdjelni.

Mješovitim sustavom javne odvodnje odvode se zajedno sve otpadne vode iz stavka 1. ovog članka.

Razdjelnim sustavom javne odvodnje oborinske vode se odvode sustavom oborinske odvodnje, odvojeno od sustava odvodnje ostalih otpadnih voda. 

Članak 8.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:
· odredbama zakona kojim se uređuju vode;
· odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda;
· vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno okolišnoj dozvoli;
· odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće;
· odredbama ove Odluke;
· odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj vodne usluge kojima se određuju uvjeti priključenja.

Članak 9.

	Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se u odgovarajućem uređaju (predtretman otpadnih voda) otpadne vode:
· industrijske otpadne vode u kojima koncentracije opasnih i onečišćujućih tvari prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda, putem odgovarajućih uređaja za prethodno pročišćavanje;
· s uređenih površina za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, putem taložnica za krute tvari i odjeljivača lakih tekućina;
· iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, putem odgovarajućih odjeljivača lakih tekućina;
· restorana i kuhinja s prekomjernim sadržajem masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

Članak 10.

	U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari koje same ili u kombinaciji s ostalim otpadnim vodama mogu prouzročiti:
· nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere;
· koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje;
· štetan utjecaj na sustav odvodnje i proces obrade na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda;
· štetan utjecaj na ispuštanje pročišćenih otpadnih voda, zbrinjavanje i korištenje mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda;
· iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu odvodnje, uslijed velike naslage otpada, sedimenta ili velike količine ulja i masti;
· stvaranje koloidnih ili suspendiranih čestica koje pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u recipijentu
· kvar na crpnoj stanici koji može prouzrokovati aktiviranje sigurnosnih ispusta crpne stanice ili poplavu.
Članak 11.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava: 
· projektirani hidraulički režim, 
· stabilnost građevina sustava javne odvodnje, 
· rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi, 
· tehnički nadzor i održavanje sustava javne odvodnje, 
· zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 
· kao i povećavaju troškovi odvodnje i pročišćavanja voda.

Članak 12.

	U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati naročito: 
· krute i viskozne tvari, koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, drozga, slama, otpaci i strugotine metala, plastike i drva, staklo, krpe, perje, dlake, krv, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, otpad od proizvodnje piva, konzerve i ostaci destilacija, ostaci kemikalija, boja i sl., te talozi koji nastaju pri pročišćavanju voda, cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza kao i kruti otpaci hrane, plivajuće tvari i drugo,
· kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu sa drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po zdravlje ili život ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i otrovni plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi), patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije, ostale štetne tvari i - vode iz rashladnih sustava koje su toplije od 40° C. 
Sustav interne odvodnje
Članak 13.

	Sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi s ili bez građevina za prethodno pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do zaključno kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

	Sustav interne odvodnje vlasništvo je pravne ili fizičke osobe iz čijih se građevina i nekretnina prikuplja i odvodi otpadna voda.

Članak 14.

	Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Javni isporučitelj vodne usluge izdaje uvjete priključenja kojima se određuju tehnički zahtjevi za priključenje internog odvodnog sustava  na sustav javne odvodnje.

Na kanalizacijskom priključku u pravilu se nalazi kontrolno priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, a izvodi se uz regulacijsku tj. građevinsku liniju na vlasnikovoj čestici.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema kontrolnog priključnog okna, mjestom priključenja smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji niti kontrolno priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, mjestom priključenja smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 15.

	Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna odnosno mjesta priključenja radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda i kontrolu ispravnosti na svojstvo nepropusnosti i strukturalne stabilnosti sukladno važećem pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda.
Članak 16.

	Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Spoj sustava interne odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode. Kanalizacijski priključak održava o svom trošku javni isporučitelj vodnih usluga.

Zemljište koje čini jednu građevinsku česticu na kojoj je smještena jedna građevina, odnosno pogon koji predstavlja zaokruženu cjelinu može dobiti u pravilu jedan priključak na sustav javne odvodnje.
Članak 17.

	Na zahtjev vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine javni isporučitelj vodnih usluga može dopustiti da isti sam izvede dio radova koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira, obave prema tehničko-tehnološkim uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe javnog isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, javni isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo javni isporučitelj vodnih usluga, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 18.

U slučaju ispuštanja otpadnih voda u razdjelni sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora biti razdjelni, istim se prikupljaju sanitarne i industrijske otpadne vode. Oborinske vode ne smije se upuštati u razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Na ispuštanje otpadnih voda putem internog sustava odvodnje u sustav javne odvodnje odnose se odredbe članka 9.-12. ove Odluke. Otpadne vode koje su agresivne, toksične ili su zagađene patogenim klicama, virusima ili su radioaktivne, sadrže opasne i onečišćujuće tvari iznad graničnih vrijednosti propisanih pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda pročišćavaju se i neutraliziraju putem posebnih internih uređaja za prethodno pročišćavanje. Uređaji sustava interne odvodnje koji su namijenjeni za pročišćavanje i neutralizaciju otpadnih voda, moraju biti izvedeni tako da se osigura neprekidno pročišćavanje i neutralizacija otpadnih voda.


Članak 19.

	Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan tako:
· da isključi mogućnosti onečišćenja okoliša opasnim i drugim onečišćujućim tvarima, bilo razlijevanjem otpadnih i drugih voda po površini, bilo prodiranjem onečišćenih voda u podzemne slojeve,
· da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
· da ne ugrozi funkciju sustava javne odvodnje količinom ili sastavom otpadne vode,
· [bookmark: _Hlk21005157]da je zaštićen od djelovanja uspora vode iz sustava javne odvodnje.


Članak 20.

Fizičke i pravne osobe koje moraju imati uređaj za predtretman otpadnih voda obavezne su kontrolirati sastav ispuštene pročišćene otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda sukladno izdanoj vodopravnoj ili okolišnoj dozvoli.
Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su analitička izvješća o sastavu otpadne vode dostaviti javnom isporučitelju vodne usluge.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su nadležnim osobama javnog isporučitelja vodne usluge omogućiti uzorkovanje i kontrolu otpadne vode na mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje te uvid u stanje održavanja uređaja za predtretman, naročito ukoliko kakvoća otpadne vode na mjestu priključenja ne zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u sustavu javne odvodnje nakon priključka.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka posjednici građevina za odvodnju otpadnih voda, dužni su kontrolu ispravnosti tih građevina i uređaja, osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalnu stabilnost i funkcionalnost provoditi u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

Sustav oborinske odvodnje




Članak 21.

	Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav urbane oborinske odvodnje ili izravno u prijemnik.

	Oborinske vode s uređenih javnih površina, izgrađenog i neizrađenog građevinskog zemljišta, zelenih površina, prometnica te drenažne vode, odvode se:
· sustavom javne odvodnje otpadnih voda kod mješovitog načina odvodnje i 
· sustavom javne oborinske odvodnje kod razdjelnog načina odvodnje.

	Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju tako da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju prvenstveno unutar vlastitih građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina, a ukoliko to nije moguće iste priključuju na sustav  urbane oborinske odvodnje. Na zelene površine, u retencije i upojne građevine smiju se ispuštati samo čiste oborinske vode.

	Iznimno, ukoliko zbog tehničkih razloga izvođenje oborinske odvodnje nije moguće na način opisan stavkom 3. ovog članka, uz suglasnost i prema uvjetima javnog isporučitelja vodne usluge, može se omogućiti priključenje internog sustava oborinske odvodnje na razdjelni sustav javne odvodnje otpadnih voda.
Članak 22.

Građevine urbane oborinske odvodnje grade i održavaju svaka na svom području jedinice lokalne samouprave iz članka 1. stavka 1. ove Odluke, iz svog proračuna.

Jedinica lokalne samouprave ovlaštena je izravno prenijeti poslove upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje na javnog isporučitelja vodne usluge i uz njegov pristanak ako on ispunjava uvjete propisane propisima o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Prijenos može obuhvatiti i poslove upravljanja izgrađenim građevinama urbane oborinske odvodnje ili samo poslove neposrednog održavanja  građevina urbane oborinske odvodnje. O prijenosu sklapa se ugovor, najkraće na četiri godine, koji sadržava i plan građenja i održavanja tih građevina te sredstva za financiranje radova.

Kanale oborinske odvodnje s prometnica, koji su izgrađeni na cestovnom ili željezničkom zemljištu održavaju osobe koje su posebnim propisom određene za gospodarenje prometnicom.

Članka 23.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i industrijske otpadne vode.

Oborinske vode s površina u krugu industrijskih postrojenja, pogona, benzinskih crpki, prometnica i drugih površina koje mogu biti onečišćene, moraju se sakupljati putem pjeskolova odnosno slivnika i/ili linijskih rešetki  s taložnicama te prije ispuštanja u sustav urbane oborinske odvodnje ili drugi prijemnik pročišćavati u odjeljivaču ulja i masnoća i drugim odgovarajućim uređajima za pročišćavanje.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m. Ulični slivnici moraju se postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda s gravitirajućih slivnih površina.

III.	PODRUČJA U KOJIMA SE DOPUŠTA ISPUŠTANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES, UVJETI ISPUŠTANJA NA TOM PODRUČJU TE UVJETI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA I MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA
Članak 24.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode prikupljaju se građevinama za odvodnju i ispuštaju se u sabirne jame ili pročišćavaju u odgovarajućem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u prijemnik (individualni sustav odvodnje).


Članak 25.

	Sabirne jame, odnosno građevine za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (individualni sustavi odvodnje) moraju biti izgrađeni sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji, sukladno uvjetima utvrđenim propisima kojima se uređuje gradnja, propisima o vodama  te odredbama ove Odluke. Pri njihovom održavanju i čišćenju ne smije doći do ugrožavanja zdravlja osoba koje obavljaju kontrolu, čišćenje ili održavanje sustava odvodnje.
Članak 26.

	U sabirne jame ispuštaju se sanitarne otpadne vode i industrijske otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

	Na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame primjenjuju se uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje iz članaka 9. - 12. i članka 18. ove Odluke.

U sabirne  jame ne smiju se ispuštati oborinske, drenažne vode i nepročišćene industrijske otpadne vode.

Članak 27.

	Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav urbane oborinske odvodnje.
Članak 28.

	Sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 5 m.

	Udaljenost od ulaznog okna u sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 20 m.

Sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 29.

	Individualni sustav odvodnje (sabirne jame, sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda) dužni su održavati vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici o svom trošku.

Nadzor nad održavanjem individualnih sustava odvodnje i nadzor nad postavljanjem malih sanitarnih uređaja obavlja javni isporučitelj vodne usluge. 

Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici individualnih sustava odvodnje  dužni su ih prazniti putem javnog isporučitelj vodnih usluga, ili putem koncesionara i pod nadzorom vodnog redara u skladu sa zakonom kojim se uređuju vodne usluge. Troškove pražnjenja snosi vlasnik odnosno korisnik individualnog sustava odvodnje.

Članak 30.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava individualne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav individualne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

IV.	DOPUŠTENA TEHNIČKA RJEŠENJA INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE SANITARNIH OTPADNIH VODA DO 50 ES, KAO PRIVREMENO RJEŠENJE DO PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE I/ILI KAO TRAJNO RJEŠENJE

Članak 31.

U naseljima aglomeracije Donji Miholjac, osim u Kapelni, Cretu Viljevačkom, Blanju, Bockovcu i Ivanovu, individualni sustavi odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES mogu se graditi kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje. U naselju Kapelna, Cret Viljevski, Blanje, Bockovac i Ivanovo odvodnja otpadnih voda obavlja se putem individualnih sustava odvodnje.

Članak 32.

Prije ispuštanja u prijemnik, sastav otpadnih voda pročišćenih u uređaju za pročišćavanje mora biti u skladu s graničnim vrijednostima emisija propisanim pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda.
Vlasnici odnosno drugi zakoniti posjednici malih sanitarnih uređaja obvezne su kontrolirati sastav pročišćenih otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija sukladno vodopravnoj dozvoli.

V.	ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA  JAVNE ODVODNJE
Članak 33.

	Sadašnji ispust iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Donjem Miholjcu je u otvoreni kanal na k.č.br. 238 k.o. Donji Miholjac. Otpadne vode iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donji Miholjac ispuštat će se u rijeku Dravu.

IV.	UVJETI ZBRINJAVANJA OTPADNIH VODA IZ SABIRNIH JAMA I MULJA IZ MALIH SANITARNIH UREĐAJA

Članak 34.

	Usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnog sustava odvodnje obavlja javni isporučitelj  usluge javne odvodnje ili pravna/fizička osoba koja je koncesijom stekla pravo pružanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnog sustava odvodnje.

	Troškove pražnjenja sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja snosi korisnik individualnog sustava odvodnje.

	Odluku o davanju koncesije donosi javni isporučitelj vodnih usluga sukladno propisima kojim se uređuju vodne usluge i koncesije. Koncesija se daje na razdoblje od tri do pet godina.

Ukoliko djelatnost iz stavka 1. ovog članka obavlja koncesionar, isti je dužan s javnim isporučiteljem vodne usluge sklopiti ugovor o načinu i uvjetima obavljanja usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama.

Članak 35.

	Sadržaj sabirnih jama na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge prazni se i odvozi u bazen za prijem sadržaja sabirnih jama u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Donjem Miholjcu.

Višak mulja iz malih sanitarnih uređaja za pročišćavanje na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodne usluge prazni i odvozi javni isporučitelj vodnih usluga u postrojenje za dodatnu obradu mulja u sklopu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Donjem Miholjcu.

Fizička ili pravna osoba koja obavlja pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja za pročišćavanje, dužna je nakon dnevne uporabe oprati i dezinficirati posebna vozila kojima se prevozi sadržaj sabirnih jama i mulja, te nastalu otpadnu vodu ispustiti na mjestu koje je odredio javni isporučitelj vodne usluge.

Članak 36.

Javni isporučitelj vodne usluge, u slučaju procjene da sabirne jame sadrže opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i funkcioniranje ispusta ili onečistiti prijemnik, ispitat će sastav sadržaja sabirne jame na fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

VII.	TEHNIČKO - TEHNOLOŠKI UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA GRAĐEVINE URBANE OBORINSKE  ODVODNJE

Članak 37.

	Jedinica lokalne samouprave izdaje uvjete priključenja na građevine urbane oborinske odvodnje sukladno ovoj Odluci, u postupcima ishođenja lokacijske dozvole ili građevinske dozvole koja se izdaje bez lokacijske dozvole, koji se vode prema propisima o prostornom uređenju i gradnji. Posebnim uvjetima priključenja određuju se tehničko-tehnološki uvjeti kojima mora udovoljiti građevina da bi njezin interni sustav oborinske odvodnje bio priključen na građevine urbane oborinske odvodnje.

Javni isporučitelj na kojeg je jedinica lokalne samouprave prenijela nadležnost upravljanja projektom gradnje građevina urbane oborinske odvodnje, obavlja i poslove izdavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 38.

U sustav urbane oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i industrijske otpadne vode, te onečišćene oborinske vode.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:
· odredbama zakona kojim se uređuju vode i propisa donesenih na temelju tog zakona,
· odredbama ove Odluke.


Članak 39.

Na ispuštanje oborinskih voda u sustav urbane oborinske odvodnje i drugi prijemnik odnose se odredbe članka 23. ove Odluke.

VIII.	NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 40.

	Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne usluge, prema Planu rada i održavanja sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je održavati sustav javne odvodnje do kontrolnog priključnog okna.

Javni isporučitelj vodne usluge mora građevine za javnu odvodnju otpadnih voda, osim onih građevina koje su posebnim propisima izuzete, podvrći kontroli ispravnosti na svojstvo strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti, kao i svojstvu vodonepropusnosti u rokovima utvrđenim posebnim propisima.

IX.	OBVEZA PRIKLJUČENJA NA GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Članak 41.

[bookmark: _GoBack]Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje najkasnije u roku od jedne godine dana od obavijesti isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada. Priključenje izvesti sukladno uvjetima priključenja javnog isporučitelja vodne usluge i Općim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga, te sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge.

X.	NADZOR I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

	Nadzor nad provedbom ove Odluke u dijelu koji se odnosi na ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje kojim upravlja javni isporučitelj vodnih usluga, provode vodni redari u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju vodne usluge. Upravni nadzor u provedbi javnih ovlasti na temelju Zakona o vodama i propisa donesenih na temelju Zakona obavlja nadležno Ministarstvo Republike Hrvatske.  Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području vodnoga gospodarstva (vodopravna inspekcija).

Članak 44.

	Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana  objave u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ: 
	Predsjednik
	Dragan Vulin



Temeljem članka 77. stavak 3. podstavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19. ) 


i članka 30. točke 2. Statuta Osječko


-


baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 


3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13., 4


/18. i 2/20.), po prethodnom mišljenju Hrvatskih 


voda, KLASA: 325


-


04/19


-


01/0000209, URBROJ: 374


-


22


-


3


-


19


-


2 od 27. studenog 2019. godine, 


Skupština Osječko


-


baranjske županije donijela je na _____ sjednici __________ 2020. godine 


 


 


O D L U K U


 


 


o odvodnji otp


adnih voda na području 


 


aglomeracije Donji Miholjac


 


 


 


I.


 


OPĆE ODREDBE


 


Članak 1.


 


 


Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjuje se na području 


aglomeracije Donji Miholjac u koju su uključena naselja s područja Grada Donjeg Miholjca


:  


Donji 


Miholjac


, Sveti Đurađ i 


P


odravski Podgajci  te naselja s područja Općine Viljevo: Viljevo, Cret 


Viljevski, Blanje, Bockovac, Ivanovo, Kapelna i Krunoslavlje.


 


 


Temeljem ovlasti iz Zakona o vodama


 


o


vom Odlukom 


određuje se: 


 


-


 


način odvodnje otpadnih


 


voda s aglomeracije Donji Miholjac i njoj gravitirajućih područja,


 


-


 


zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,


 


-


 


područja u kojima se dopušta ispuštanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uvjeti ispuštanja na 


tom području


 


te uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih 


uređaja,


 


-


 


dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, 


kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili


 


kao trajno rješenje,


 


-


 


tehničko 


–


 


tehnološki uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane 


oborinske odvodnje te način i rokovi priključenja na te građevine,


 


-


 


nadležnost isporučitelja vodne usluge, 


 


-


 


upućivanje na obvezu priključenja n


a građevine za javnu odvodnju sukladno posebnim uvjetima 


priključenja i općim uvjetima isporuke vodnih usluga.


 


-


 


 


Članak 2.


 


 


 


Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz članka 1. ove Odluke  kao javni 


isporučitelj vodne usluge obavlja  


trgovačko društvo MIHOLJAČKI


 


VODOVOD d.o.o


. sa sjedištem u 


Donjem Miholjcu (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge


).


 


 


Djelatnost pružanja usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih 


sustava odvodnje mogu obavljati i dru


ge pravne ili fizičke osobe ako su pravo pružanja te usluge stekli 


koncesijom.


 


Članak 3.


 


 


Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:


 


-


 


aglomeracija 


je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno 


koncentrirani da se 


komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za 


pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,


 


-


 


ES (ekvivalent stanovnik) 


je organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O


2


 


dnevno, iskazano 


kao petodnevna biokemijska potrošnja k


isika (BPK5),


 


-


 


javna odvodnja


 


je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i 


ispuštanja u prirodni prijemnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim 


građevinama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza kom


unalnih otpadnih voda iz 




Temeljem članka 77. stavak 3. podstavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19. )  i članka 30. točke 2. Statuta Osječko - baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,  3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13., 4 /18. i 2/20.), po prethodnom mišljenju Hrvatskih  voda, KLASA: 325 - 04/19 - 01/0000209, URBROJ: 374 - 22 - 3 - 19 - 2 od 27. studenog 2019. godine,  Skupština Osječko - baranjske županije donijela je na _____ sjednici __________ 2020. godine      O D L U K U     o odvodnji otp adnih voda na području    aglomeracije Donji Miholjac       I.   OPĆE ODREDBE   Članak 1.     Odluka o odvodnji otpadnih voda (u daljnjem tekstu: Odluka) primjenjuje se na području  aglomeracije Donji Miholjac u koju su uključena naselja s područja Grada Donjeg Miholjca :   Donji  Miholjac , Sveti Đurađ i  P odravski Podgajci  te naselja s područja Općine Viljevo: Viljevo, Cret  Viljevski, Blanje, Bockovac, Ivanovo, Kapelna i Krunoslavlje.     Temeljem ovlasti iz Zakona o vodama   o vom Odlukom  određuje se:    -   način odvodnje otpadnih   voda s aglomeracije Donji Miholjac i njoj gravitirajućih područja,   -   zemljopisni podaci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje,   -   područja u kojima se dopušta ispuštanje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES, uvjeti ispuštanja na  tom području   te uvjeti zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih  uređaja,   -   dopuštena tehnička rješenja individualnih sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda do 50 ES,  kao privremeno rješenje do priključenja na sustav javne odvodnje i/ili   kao trajno rješenje,   -   tehničko  –   tehnološki uvjeti priključenja građevina i drugih nekretnina na građevine urbane  oborinske odvodnje te način i rokovi priključenja na te građevine,   -   nadležnost isporučitelja vodne usluge,    -   upućivanje na obvezu priključenja n a građevine za javnu odvodnju sukladno posebnim uvjetima  priključenja i općim uvjetima isporuke vodnih usluga.   -     Članak 2.       Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz članka 1. ove Odluke  kao javni  isporučitelj vodne usluge obavlja   trgovačko društvo MIHOLJAČKI   VODOVOD d.o.o . sa sjedištem u  Donjem Miholjcu (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge ).     Djelatnost pružanja usluge pražnjenja i odvoza komunalnih otpadnih voda iz individualnih  sustava odvodnje mogu obavljati i dru ge pravne ili fizičke osobe ako su pravo pružanja te usluge stekli  koncesijom.   Članak 3.     Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:   -   aglomeracija  je područje na kojem su stanovništvo i/ili gospodarske djelatnosti dovoljno  koncentrirani da se  komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za  pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja,   -   ES (ekvivalent stanovnik)  je organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O 2   dnevno, iskazano  kao petodnevna biokemijska potrošnja k isika (BPK5),   -   javna odvodnja   je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova pročišćavanja i  ispuštanja u prirodni prijemnik putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim  građevinama. Javna odvodnja je i djelatnost pražnjenja i odvoza kom unalnih otpadnih voda iz 

