NATJEČAJNI ELABORAT

IDEJNO URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE I. GIMNAZIJE U OSIJEKU
__________________________________________________________________________________________
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JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, 
U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, 
N A T J E Č A J

ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE 
I. GIMNAZIJE U OSIJEKU
N A T J E Č A J N I    E L A B O R A T

Registracijski broj Natječaja pri Hrvatskoj komori arhitekata: 56-18/OS-UA/NJN
Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja: NVV26-18
CPV: 71240000-2 

Arhitektonske usluge, inženjerske usluge i usluge planiranja
IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: 

Studio 4m2 d.o.o. Osijek
Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh.

ovlašteni arhitekt broj 4147

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
raspisuje
DRUŠTVO ARHITEKATA GRADA OSIJEKA (DAO)

organizira i provodi
JAVNI, OPĆI, PROJEKTNI, II. STUPNJA SLOŽENOSTI, 
U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI
N A T J E Č A J
ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO RJEŠENJE 
I. GIMNAZIJE U OSIJEKU

SADRŽAJ  NATJEČAJNOG  ELABORATA:

I.     
TEKSTUALNI DIO

1.  
UVJETI NATJEČAJA 

1.1.   OPĆI UVJETI  


1.2.   DOKUMENTACIJA 


1.3.   ROKOVI  


1.4.   NAGRADE 


1.5.   OCJENJIVAČKI SUD 


1.6.   SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 


1.7.   KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA  


1.8.   OPREMA NATJEČAJNOG RADA 


1.9.   DOPUSTIVOST VARIJANTI RADOVA 


1.10. ZAVRŠNE ODREDBE
 
PRILOG 1:   
Naziv i adresa gospodarskog subjekta, fizičke ili pravne osobe  

                               
(pobjednika projektnog natječaja) kome će biti upućen poziv na 

                               
dostavu inicijalne ponude     
 
 


PRILOG 2:     Obrazac za omotnicu „AUTOR“   


PRILOG 3:     Obrazac za omotnicu „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ 

2.
UVOD, CILJ I SVRHA NATJEČAJA

3. 
PODACI O PROSTORU

3.1. POLOŽAJ U ŠIREM GRADSKOM PROSTORU/ URBANO OKRUŽENJE

3.2. POSTOJEĆE STANJE U PROSTORU 



3.2.1. Građevna čestica 



3.2.2. Postojeća izgradnja



3.2.3. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura



3.2.4. Prometna infrastruktura



3.2.5. Krajobrazna i klimatska obilježja te vegetacija



3.2.6. Povijesni razvoj
4.
URBANISTIČKE PROPOZICIJE I PROJEKTNI PROGRAM

 
4.1. URBANISTIČKO - TEHNIČKI UVJETI


4.1.1. Građevna čestica  



4.1.2. Geomehanika


4.1.3. Uređenje građevne čestice


4.1.4. Način i uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu i komunalnu 

                                 infrastrukturu


4.1.5. Oblikovanje zgrade I. gimnazije


4.1.6. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš



4.1.7. Posebni uvjeti


4.2. PROJEKTNI PROGRAM


4.2.1. Projektni program za zgradu i dvoranu (zatvoreni prostori) 
                                 – neto površine   



4.2.2. Projektni program za vanjske prostore (otvoreni prostori) 
                                 – neto površine   


4.2.3. Higijensko-tehnički uvjeti
II.     
GRAFIČKI DIO
1. ŠIRA SITUACIJA – POLOŽAJ U GRADU 

2. UŽA SITUACIJA – LOKACIJA NA HRVATSKOJ OSNOVNOJ KARTI 

3. IDEJNO RJEŠENJE PRODUŽENE KANIŽLIĆEVE U .pdf FORMATU 
4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U
           .dwg FORMATU
     5.   IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP


1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 


2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 


3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 



3.1. PROMET 




3.1.1. CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I RIJEČNI PROMET 




3.1.2. PJEŠAČKI, BICIKLISTIČKI I JAVNI GRADSKI PROMET 




3.1.3. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 



3.2. ENERGETSKI SUSTAV 




3.2.1. CIJEVNI TRANSPORT PLINA 




3.2.2. ELEKTROENERGETIKA 




3.2.3. TOPLINSKA ENERGIJA 



3.3.    VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 




3.3.1. VODOOPSKRBA 




3.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA I      

                                                MELIORACIJSKA ODVODNJA 


4. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 



4.1. UVJETI KORIŠTENJA 




4.1.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA 




4.1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 



4.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 




4.2.1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI 

                                                I OBILJEŽJA 




4.2.2. PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE 



4.3. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 




4.3.1. BLICI KORIŠTENJA 




4.3.2. NAČIN GRADNJE
           (napomena: korištene su brojčane oznake kartografskih prikaza iz GUP-a)

    6. 
FOTOGRAFIJE S POZICIJAMA FOTOGRAFIRANJA 

III.     
OSTALI PRILOZI

    1.
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE GUP-A 

          GRADA OSIJEKA

I.     
TEKSTUALNI DIO

1. 
UVJETI NATJEČAJA

1.1. OPĆI UVJETI

1.1.1.  RASPISIVAČ I INVESTITOR Natječaja je Osječko – baranjska županija, 

           adresa: Trg Ante Starčevića 2, 31 000 Osijek

           koju zastupa župan: Ivan Anušić 

           OIB:      10383308860 


telefon:   +385 31 221 500; 221 830
           e-mail:    danijela.lovokovic@obz.hr
           mrežna stranica:  www.obz.hr  
           osoba za kontakt: Danijela Lovoković, tel: +385 31 221 830

1.1.2. PROVODITELJ Natječaja je Društvo arhitekata grada Osijeka (DAO),

          adresa: p.p. 90, 31000 Osijek 

          kojeg zastupa predsjednik: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. 
          i odgovorna osoba provoditelja Damir Jukić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 3696 

          OIB: 36694158737
          telefon:   +385 91 111 8 666

          e-mail: dao.osijek@gmail.com
          internetska adresa: www.daos.hr
          osoba za kontakt: Bruno Rechner
1.1.3. IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Studio4m2 d.o.o. Osijek,
          adresa: Prolaz Matice hrvatske 1, 31000 Osijek 

          OIB: 24648555428
          Miroslav Pavlinić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt broj 4147

          telefon:   +385 91 2240 735
          e-mail: studio4m2@os.t-com.hr
1.1.4.  VRSTA NATJEČAJA Natječaj je javni, opći, projektni, II. stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni. Natječaj je sukladno članku 27. stavak 10. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (“Narodne novine” broj 85/14) od posebnog interesa za jedinicu lokalne i regionalne samouprave – Grad Osijek i Osječko – baranjsku županiju.
1.1.5.  PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja nove zgrade I. gimnazije u Osijeku, s pripadajućom trodijelnom sportskom dvoranom i vanjskim parternim uređenjem sa sportskim igralištima.

1.1.6.  CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je, analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja lokacije, prikupiti i dobiti najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje za realizaciju planiranih unutarnjih i vanjskih sadržaja. 
Prvonagrađeni rad poslužiti će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju I. gimnazije i uređenje lokacije.

Raspisivač projektnog Natječaja namjerava dodijeliti Ugovor o javnoj nabavi usluga na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada – pobjednikom projektnog natječaja.  

1.1.7.  PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture. 
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području (suradnike), ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.  

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.  

Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno članku 67. do 75. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) je Rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata ili upis u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe. 

Strani ponuditelji koji ne posjeduju Rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni ishoditi potvrdu iz članka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) kojom dokazuju da su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.
1.1.8. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. 
Članovi Ocjenjivačkog suda te njihovi srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenik člana Ocjenjivačkog suda, članovi Tehničke komisije, Tajnik Natječaja, zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, izrađivač natječajnog elaborata, te njihovi srodnici po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, bračni ili izvanbračni drug, bez obzira na to je li brak prestao i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na Natječaju.
Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet Natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. 

1.1.9.  Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u „Večernjem listu“, a obavijest o raspisu i rezultatima Natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata. 
U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) obavijest o projektnom natječaju te obavijest o rezultatima projektnog natječaja Raspisivač će objaviti na EOJN RH sukladno člancima 243.-245. ZJN 2106. te  isti dan bez odgode i na mrežnim stranicama Raspisivača www.obz.hr  i na mrežnim stranicama Provoditelja www.daos.hr.

1.1.10.  Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. Poglavlja 2, člancima 327.- 331. ZJN 2016, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016. Projektni natječaj se organizira i provodi sukladno članku 327. stavku 1.  ZJN 2016. 
Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. Procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 2.300.000,00 kn (bez PDV-a) temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji bi se mogao sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:

- nagradni fond u iznosu od 203.000,00 kuna neto, odnosno 284.276,29 kuna bruto 
- naknada radnim tijelima u iznosu od 44.000,00 kuna neto, odnosno 72.112,48 kuna bruto 
- ostali troškovi (oglasi, katalozi, naknada komori i ostali troškovi vezani uz provođenje natječaja) u iznosu 23.000,00 kn

-  izrada projektno-tehničke dokumentacije i usluga projektantskog nadzora ukupno procijenjene vrijednosti 2.030.000,00 kn za što  Raspisivač može dodijeliti Ugovor o javnoj nabavi usluga korištenjem pregovaračkog postupka bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s pobjednikom Natječaja, koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem. 
Prilikom izrade projektno–tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti dio natječajnog rada koji je već izvršen plaćanjem nagrade. Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitog projekta sa svim potrebnim projektima potrebnim za ishođenje potrebnih dozvola, izgradnju, opremanje i uređenje zgrade i okoliša, sukladno propisima i pravilima struke. Cijena uključuje i projektantski nadzor. 

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi približno 43.000.000,00 kn (bez PDV-a), što iznosi cca 7.000,00 kn/m² zatvorenog prostora.   
1.2.  DOKUMENTACIJA 

1.2.1.  Dokumentaciju za nadmetanje - Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u EOJN RH na mrežnim stranicama provoditelja: www.daos.hr, i na mrežnim stranicama Raspisivača: www.obz.hr. 

1.2.2.  Natječajni elaborat u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu ima slijedeći sadržaj:  
         I. TEKSTUALNI DIO
          1.  
UVJETI NATJEČAJA 


1.1.   
OPĆI UVJETI  


1.2.   
DOKUMENTACIJA 


1.3.   
ROKOVI  


1.4.   
NAGRADE 


1.5.   
OCJENJIVAČKI SUD 


1.6.   
SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 


1.7.   
KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA  


1.8.   
OPREMA NATJEČAJNOG RADA 


1.9.   
DOPUSTIVOST VARIJANTI RADOVA 


1.10. 
ZAVRŠNE ODREDBE 


PRILOG 1: 
Naziv i adresa gospodarskog subjekta, fizičke ili pravne osobe  

                              
(pobjednika projektnog natječaja) kome će biti upućen poziv na 

                              
dostavu inicijalne ponude     
 
 


PRILOG 2:     Formular za omotnicu „AUTOR“   


PRILOG 3:     Formular za omotnicu „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ 

           2.       UVOD, CILJ I SVRHA NATJEČAJA

           3 . 
PODACI O PROSTORU


3.1. POLOŽAJ U ŠIREM GRADSKOM PROSTORU / URBANO OKRUŽENJE

3.2. POSTOJEĆE STANJE U PROSTORU 



3.2.1. Građevna čestica  



3.2.2. Postojeća izgradnja



3.2.3. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura



3.2.4. Prometna infrastruktura



3.2.5. Krajobrazna i klimatska obilježja te vegetacija



3.2.6. Povijesni razvoj

           4.
URBANISTIČKE PROPOZICIJE I PROJEKTNI PROGRAM

 
 4.1. URBANISTIČKO – TEHNIČKI UVJETI


4.1.1. Građevna čestica  



4.1.2. Geomehanika


4.1.3. Uređenje građevne čestice


4.1.4. Način i uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu i komunalnu 

                                 infrastrukturu


4.1.5. Oblikovanje zgrade I. gimnazije


4.1.6. Sprječavanje nepovoljnog utjecaja na okoliš



4.1.7. Posebni uvjeti

 4.2. PROJEKTNI PROGRAM


4.2.1. Projektni program za zgradu i dvoranu (zatvoreni prostori)                         


– neto površine   



4.2.2. Projektni program za vanjske prostore (otvoreni prostori) 
                                   – neto površine   


4.2.3. Higijensko-tehnički uvjeti
           II.     GRAFIČKI DIO
             1.  
ŠIRA SITUACIJA – POLOŽAJ U GRADU 

             2.
UŽA SITUACIJA – LOKACIJA NA HRVATSKOJ OSNOVNOJ KARTI  

             3.       IDEJNO RJEŠENJE PRODUŽENE KANIŽLIĆEVE U .dwg FORMATU 

       4.       GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U

                      .dwg FORMATU

             5. 
IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP


          1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA 


           2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 


           3. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA 


           3.1. PROMET 




3.1.1. CESTOVNI, ŽELJEZNIČKI I RIJEČNI PROMET 




3.1.2. PJEŠAČKI, BICIKLISTIČKI I JAVNI GRADSKI PROMET 




3.1.3. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 


            3.2. ENERGETSKI SUSTAV 




3.2.1. CIJEVNI TRANSPORT PLINA 




3.2.2. ELEKTROENERGETIKA 




3.2.3. TOPLINSKA ENERGIJA 


            3.3.    VODNOGOSPODARSKI SUSTAV 




3.3.1. VODOOPSKRBA 




3.3.2. ODVODNJA OTPADNIH VODA, UREĐENJE VODOTOKA I VODA I      

                                                MELIORACIJSKA ODVODNJA 


            4. UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA 



4.1. UVJETI KORIŠTENJA 




4.1.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA 




4.1.2. PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU 



4.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE 




4.2.1. UREĐENJE ZEMLJIŠTA I ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI 

                                                I OBILJEŽJA 




4.2.2. PODRUČJA PRIMJENE PLANSKIH MJERA ZAŠTITE 



4.3. OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE 




4.3.1. OBLICI KORIŠTENJA 




4.3.2. NAČIN GRADNJE
   6.       FOTOGRAFIJE S POZICIJAMA FOTOGRAFIRANJA 
            III.     
OSTALI PRILOZI

                1.
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA PROVOĐENJE 
                       GUP-A GRADA OSIJEKA

1.3.  ROKOVI 

1.3.1. Početak natječaja je ponedjeljak 16. travnja 2018. godine.

1.3.2. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do ponedjeljka 07. svibnja 2018. godine.

1.3.3. Pitanja se dostavljaju putem EOJN RH ili e-mailom na adrese: danijela.lovokovic@obz.hr ili dao.osijek@gmail.com
Pisani odgovori bit će objavljeni u EOJN RH i na mrežnim stranicama www.obz.hr, www.daos.hr  do 11. svibnja 2018. godine.

1.3.4. Rok predaje i zaprimanja natječajnih radova je ponedjeljak 02. srpnja 2018. godine do 15:00 sati, na adresi: 



Osječko - baranjska županija



Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode



Europske avenije 11, I. kat



31000 Osijek



(s naznakom: Javni Natječaj I. gimnazija – ne otvaraj!)

bez obzira na način dostave.
Osobna dostava na gore navedenu adresu moguća je svaki radni dan u uredovno vrijeme, od 8.00 do 15.00 sati u  propisanom roku.

Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

1.3.5. Natječajni rad mora biti u potpunosti anoniman pred Ocjenjivačkim sudom te ne smije biti potpisan, šifriran, niti na bilo koji način obilježen. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom prilikom čega je potrebno je navesti ime, prezime, naziv i adresu pošiljatelja, navedeni podaci ne smiju biti isti s podacima autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

1.3.6. Natječajni radovi ne mogu se slati elektroničkim sredstvima komunikacije (zbog ravnopravnosti natjecanja u prezentaciji autorskog djela i kasnije izložbe natječajnih radova – vidi točku 1.8.6.).

1.3.7. Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 16. srpnja 2018. godine.

1.3.8. Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na EOJN RH, mrežnim stranicama Raspisivača www.obz.hr i mrežnim stranicama provoditelja www.daos.hr. Obavijest o rezultatima Natječaja i svi Zapisnici bit će dostavljeni Hrvatskoj komori arhitekata.
1.3.9. Odluka Ocjenjivačkog suda, odnosno obavijest o rezultatima Natječaja bit će dostavljena svim natjecateljima koji su predali rad i to putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. 
1.3.10. Izložba natječajnih radova i razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se u roku od 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda. O datumu i lokaciji održavanja izložbe bit će obaviješteni svi natjecatelji putem e-maila. Javnost će biti obaviještena putem medija.
1.3.11. Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od dana završetka izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj ne odgovaraju za radove. 

1.4. NAGRADE

1.4.1. Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 203.000,00 kn neto, odnosno cca 284.276,29 bruto.

1.4.2. Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

Nagrada 
Broj nagrada 

Neto iznos 

*Bruto iznos

I. nagrada 
       1 


82.000,00 kn 
 
114.830,80 kn 

II. nagrada 
       1 


51.000,00 kn 
 
  71.419,17 kn 

III. nagrada 
       1 


30.000,00 kn 
 
  42.011,29 kn 

IV. nagrada           1                          24.000,00 kn                33.609,02 kn

V. nagrada            1                          16.000,00 kn                22.406,01 kn

                                                         203.000,00 kn             284.276,29 kn                                         

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i doprinose, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV. Raspisivač će nagrade natjecateljima i radnim tijelima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru.

1.4.3. Nagrade koje nagrađenim natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud u skladu s Uvjetima Natječaja isplaćuje Raspisivač temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima ili temeljem Ugovora o autorskom djelu.

1.4.4. Ocjenjivački sud dodjeljuje nagrade prema konačnom rangu radova. 

1.4.5. Ocjenjivački sud će rangirati radove i na 6. i 7. mjesto. 
1.4.6. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

1.5. OCJENJIVAČKI SUD

1.5.1.Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:
1. prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik 

2. Ivan Anušić, župan

3. mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
4. Predrag Rechner, dipl. ing. arh. 

5. Oliver Grigić, dipl. ing. arh. 

6. Ranko Radunović, dipl. ing. arh. 

7. Ivan Hampovčan, dipl. iur. 
             Zamjenik člana: Željka Jurković, dipl. ing. arh. 
             Tajnik Natječaja: Marija Krajnović, mag. ing. arch. 
             Tehnička komisija: Bruno Rechner, dipl. ing. arh. i Damir Jukić, dipl. ing. arh. 

1.5.2. Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču Natječaja i autoru prvonagrađenog rada. 

1.5.3. Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje. 
Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za Raspisivača.
1.5.4. Ocjenjivački sud će ocjenjivati natječajne radove koji zadovolje sve uvjete navedene u poglavljima 1.6., 1.7. i 1.8. poštujući pri ocjenjivanju i obrazloženju rada anonimnost autora. Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove, izradi rang listu radova te dok ne donese Odluku o nagradama. Po završetku postupka, Odluka Ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima, izvješće Tehničke komisije i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje. 

1.6. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

1.6.1. Natjecatelji prema priloženom Programu i Uvjetima Natječaja izrađuju idejno arhitektonsko urbanističko rješenje koje sadrži priloge i to:

a) GRAFIČKI PRILOZI – sadržaj:

1. Situacija – prostorna i prometna koncepcija (zatvoreni prostori i otvorene površine) s prikazom tlocrta krova zgrade, mj. 1:500

2. Situacija s tlocrtom prizemlja, naznačenim prostorno funkcionalnim cjelinama, uređenjem vanjskih površina, mj. 1:500

3. Svi tlocrti, mj. 1:200

4. Sva pročelja, mj. 1:200

5. Dva presjeka u približnom smjeru sjever – jug i dva presjeka u približnom smjeru istok-zapad, mj. 1:200
6. Dva karakteristična detalja pročelja, mj. 1:50 ili 1:20 

7. Dva karakteristična detalja parternog uređenja, mj. 1:50 ili 1:20 

8. Četiri prostorna prikaza cjeline s okolišem, gledano iz zraka (3D model, perspektivni ili aksonometrijski prikaz, fotomontaža i sl.) iz sjeveroistočnog, jugoistočnog, jugozapadnog i sjeverozapadnog ugla gledanja

b) TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE – sadržaj:

· Popis priloga natječajnog rada,

· Umanjeni grafički prilozi natječajnog rada (na format A3),

· Urbanistički parametri (kig, kis, % zelenila, etažnost, PM),

· Iskaz i rekapitulacija ostvarenih stvarnih (bez koeficijenata redukcije) neto i bruto površina prostora po etažama i namjenama,

· Iskaz i rekapitulacija ostvarenih površina s koeficijentima redukcije (sukladno važećim propisima) po etažama,

· Tehnički opis zgrade s obrazloženjem urbanističko-arhitektonskog 

      koncepta, opis prostorne organizacije i funkcionalnog koncepta, opis  

      konstrukcije, opis predviđenih materijala i opreme i sl.,

· Tehnički opis uređenja vanjskih površina (parkovnih, pješačkih, kolnih, 

      površine vanjskih igrališta i sl.) s opisom predviđenih materijala i 

      opreme. Iskaz ostvarenih površina (parkovnih, pješačkih, kolnih,    

      površine vanjskih igrališta i slično),

-
 Prikaz ostvarenja higijensko-tehničkih uvjeta, 

·  Prikaz koncepta zgrade gotovo nulte energije, prikaz koncepta energetske učinkovitosti i održive gradnje.
1.7. KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

1.7.1. Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima natječaja, odnosno radovi:

- predani poslije roka navedenog u točci 1.3.4. Uvjeta Natječaja,

- koji ne sadrže priloge navedene u točci 1.6.1. Uvjeta Natječaja,

- čija oprema nije u skladu s točkom 1.8. Uvjetima Natječaja,

- koji nisu u skladu s GUP-om grada Osijeka, Uvjetima Natječaja i projektnim programom.

1.7.2. Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati natječajne radove po slijedećim kriterijima:
1. kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj 
situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,

2. funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,

3. racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),

4. originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja, 

5. ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,
6. ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,
7. upotrijebljeni materijali.
1.8. OPREMA NATJEČAJNOG RADA

1.8.1. Propisuje se format 70x100, nekaširano, za sve grafičke priloge

1.8.2. Tekstualno obrazloženje predaje se uvezano na formatu A3 horizontalno, u tri primjerka.

1.8.3. Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

1.8.4. Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je rad zaprimljen nije šifra rada. 
Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresu na omotu pošiljke, ono ne smije na bilo koji način upućivati na autora natječajnog rada.

1.8.5. Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se obvezno uz papirnati oblik i na CD ili DVD mediju u PDF formatu, tako da su svi grafički prilozi u mjerilima printanih plakata, tekst u DOC ili DOCX formatu, a iskaz prostornih kapaciteta u XLS ili XLSX formatu.

1.8.6. Sukladno članku 60, stavku 1., točkama 3. i 4. ZJN 2016, rad se predaje u papirnatom obliku zbog pravila anonimnosti te se ne može predati u elektroničkom obliku (vidi točku 1.3.6.). 
Rad se predaje anonimno, u zapečaćenom omotu, a sadrži i tri zasebne, zapečaćene neprozirne omotnice: „AUTOR“, „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ i „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“. 

Svaka pojedina omotnica sadrži slijedeće podatke:

OMOTNICA „AUTOR“ sadrži:

(1) Ispunjeni obrazac u privitku (PRILOG 2) od strane svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada sa slijedećim podacima:  


a) za isplatu autoru/ima s područja Republike Hrvatske:  

- ime/imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada 

uključujući OIB i JMBG s adresama, e-mail adresama i brojevima telefona,  

- naziv porezne uprave kojoj se plaća porez i naziv banke te broj žiro računa; IBAN; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti; izjavu o poslovanju u sustavu PDV-a,  

- izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu). Ukoliko je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati izjavu. 

   
b) za isplatu autoru/ima izvan Republike Hrvatske:  

-  ime/imena autora suradnika i stručnjaka uključenih u izradu  natječajnog rada uključujući adresu, e-mail adresu i broj telefona,  

-  broj putovnice,  

-  punomoć odvjetnika za izvadak OIB-a,  

-  broj i naziv banke, te broj žiro-računa, SWIFT, IBAN, 

-  izjava o podjeli nagrada u postotcima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu). Ukoliko je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati izjavu.  

      
c) za isplatu na tvrtku  

-  ime/imena autora s adresom i brojem telefona,  

-  naziv tvrtke, te broj žiro-računa, IBAN, MB i OIB,

-  izjava autora o isplati honorara na žiro-račun tvrtke, potpisana vlastoručno od svih autora. 

(2) Dokaz o sposobnosti: sukladno točci 1.1.7.: preslika ovlaštenja/članstva u Hrvatskoj komori arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika diplome.  

(3) Izjavu o autorstvu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada, uključujući pripadajuće OIB-e.  Svojim potpisom na izjavi natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Osoba ovlaštena i sposobna za projektiranje može zastupati samo jedan natječajni rad.  

OMOTNICA S NATPISOM "ADRESA ZA OBAVIJESTI" sadrži:  

(1) Adresu za dostavu obavijesti koja sadrži ime, adresu, e-mail adresu i broj telefona kontakt osobe u vezi povrata rada i eventualnih obavijesti u toku Natječaja, odnosno ispunjen obrazac „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ (PRILOG 3).  

(2) Izjavu  kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka Natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.  

OMOTNICA S NATPISOM "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE" sadrži:

ispunjeni PRILOG 1  u kojem je naziv i adresa gospodarskog subjekta, fizičke ili pravne osobe (pobjednika projektnog natječaja) kome će biti upućen poziv na dostavu inicijalne ponude, potpis svih autora koji su sudjelovali u izradi natječajnog rada kojim isti daju suglasnost navedenoj osobi/autoru za svaku daljnju komunikaciju s raspisivačem/naručiteljem te predaju inicijalne/konačne ponude u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga izrade projektno tehničke dokumentacije kao i za sklapanje istog.

1.9. DOPUSTIVOST VARIJANTI RADOVA  
Varijantni i alternativni radovi nisu dopušteni što znači da će se u slučaju da sudionik ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta zastupa više od jednog natječajnog rada, radovi tih sudionika će se isključiti.  

1.10. ZAVRŠNE ODREDBE 

1.10.1. Natjecatelj/ponuditelj predajom natječajnog rada prihvaća Uvjete Natječaja te pristaje na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj/ponuditelj je za vrijeme trajanja Natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata Natječaja o nagrađivanju. 

1.10.2.  Raspisivač i Provoditelj Natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.  

1.10.3. Dokumentaciju priloženu u Natječajnom elaboratu, sudionici smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.  

1.10.4. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač Natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i može ga umnažati za svoje potrebe.  

1.10.5. Autor/i nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Raspisivač Natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016 i Pravilniku. Raspisivač Natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.  

1.10.6. Raspisivač namjerava dodijeliti ugovor o javnoj nabavi usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije pobjedniku (autoru/ima prvonagrađenog rada) ovog natječaja  sukladno članku 133. stavak 1. točci 1. ZJN 2016, korištenjem pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. U pregovaračkom postupku bez prethodne objave, pobjednik ovog projektnog natječaja (gospodarski subjekt/i u kontekstu ZJN 2016), morat će dokazati:

·  da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN 2016, 
· da ispunjava kriterije za odabir gospodarskog subjekta te da ispunjava uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima (članak 49. stavak 2. Zakona o gradnji, Članak 19. 49. 50. 51 .52. i 55.  Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje).
· sukladno članku 214. ZJN 2016. dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude, za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263.ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi, u apsolutnom iznosu koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave,

· sukladno članku 214. ZJN 2016. dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu ne višem od 10% od vrijednosti ugovora bez poreza na dodanu vrijednost

Sukladno članku 273. ZJN 2016 gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz članaka 258. i 259. ZJN 2016 osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Sukladno članku 275. ZJN 2016 javni naručitelj obvezan je, provjeriti ispunjavaju li drugi subjekti na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja relevantne kriterije za odabir gospodarskog subjekta te postoje li osnove za njihovo isključenje. Javni naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir ako, na temelju provjere iz stavka 1. navedenog članka, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima za odabir gospodarskog subjekta. 
Kako se radi o izradi projektno-tehničke dokumentacije u čiju izradu mora biti uključeno više struka, Raspisivač ili druga osoba određena ugovorom o projektiranju , a sukladno članku 52. stavku 4. Zakona o gradnji, mora odrediti ugovorom o projektiranju glavnog projektanta. 

Kod sklapanja ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije prvonagrađeni autor se obvezuje odgovorno surađivati s Raspisivačem u cilju:
- pravilne pripreme i provedbe postupka javne nabave radova, a posebno izrade tehničkih specifikacija i troškovnika, pri čemu se moraju uzeti u obzir odredbe članaka 205. - 213., 270. i 271. ZJN 2016. kao i pravila ESI fondova ukoliko Raspisivač nominira i dobije određena sredstva iz ESI fondova

- uklapanja u planiranu investiciju, održivog rješenja, a posebno funkcionalnosti i racionalnosti realizacije rješenja, traženim rokovima izrade dokumentacije i drugim uvjetima koji se tijekom izrade pokažu neophodnima, a za sada nisu poznati  

Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama za izradu projektno - tehničke dokumentacije, koji Raspisivač može sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave je  2.030.000,00 kuna neto (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje potrebne cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju I. gimnazije u Osijeku (sukladno Pravilniku o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata). Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost iznosi: 43.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

1.10.7. Provoditelj Natječaja će, po završetku Natječaja, a najkasnije u  roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Ocjenjivačkog suda o nagrađenim radovima, a u dogovoru s Raspisivačem, pripremiti i osigurati prostor za javnu izložbu svih natječajnih radova na koju će pozvati sudionike/autore i ostale sudionike natječaja te stručnu i građansku javnost te sredstva javnog priopćavanja.  

1.10.8. Ovaj Natječaj objavljen je u skladu s odredbama ZJN 2016 i odredbama Pravilnika koje nisu u suprotnosti sa ZJN 2016, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuju se odredbe ZJN 2016.  

1.10.9. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Osijeku. 

1.10.10. Ovi Uvjeti predstavljaju ugovor između Raspisivača i natjecatelja/ponuditelja.  

1.10.11. Sukladno članku 414. ZJN 2016 rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se odlučuje o pojedinačnom pravu žalitelja, odnosno od isteka roka za poduzimanje radnje, u odnosu na radnje, odluke, postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ZJN trebalo obaviti odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo žalitelja. 

Sukladno članku 405. ZJN 2016 žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb u pisanom obliku.


Žalba se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH.


Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu.


Kad je žalba upućena putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga, dan predaje ovlaštenom davatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje Državnoj komisiji, odnosno Raspisivaču.


Pravodobnost žalbe utvrđuje Državna komisija, s time da će se žalba koja nije dostavljena naručitelju u skladu sa stavkom 3. istog članka smatrati nepravodobnom.

1.10.12. Ovaj Natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.  

1.10.13. Ovaj Natječaj raspisan je sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine“ broj 85/14) kojeg su se svi sudionici Natječaja dužni pridržavati.

PRILOG  1: 
          Oznaka iz Plana nabave Raspisivača Natječaja:  NVV26-18
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 56-18/OS-UA/NJN
Naziv i adresa gospodarskog subjekta, fizičke ili pravne osobe, (pobjednika projektnog natječaja) kome će biti upućen poziv na dostavu inicijalne ponude
	Naziv gospodarskog subjekta
	

	Adresa sjedišta  
	

	MB/MBG 
	

	OIB 
	

	Broj žiro računa/IBAN 
	

	Telefon 
	

	Telefax 
	

	E-mail 
	

	Kontakt osoba 
	

	Da li je u sustavu PDV-a 
	


Ovim putem, niže potpisani, daju suglasnost ________________________________ 

                                                                        (navedenom gospodarskom subjektu osobi/autoru)  

za svaku daljnju komunikaciju s raspisivačem/naručiteljem te predaju inicijalne/konačne ponude u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga izrade projektno tehničke dokumentacije kao i za sklapanje istog

U _____________, _________ 2018. godine.

1. __________________________ ____________
   (ime i prezime autora)                         ( potpis)

2. __________________________ ____________
   (ime i prezime autora)                         ( potpis)

3. __________________________ ____________

    (ime i prezime autora)                        ( potpis)

PRILOG 2: OBRAZAC ZA OMOTNICU “AUTOR*” (popunjavaju natjecatelji) 
*temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14), članak 9. stavak (1) Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila.  

IME I PREZIME / IMENA I PREZIMENA SVIH AUTORA, OIB SVIH AUTORA: 
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA: 
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

 E-MAIL I TELEFON ZA KONTAKT PREDSTAVNIKA AUTORA: ______________________  

RASPODJELA NAGRADE U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH AUTORA

NATJEČAJNOG RADA:  
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

BROJ ŽIRO RAČUNA SVAKOG AUTORA (IBAN) S NAZNAKOM BANKE:  

1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

JE (SU) LI AUTORI OBVEZNICI PDV-a: upisati DA / NE 
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

OBAVLJA(JU) LI AUTOR/AUTORI SAMOSTALNU DJELATNOST: upisati DA / NE  
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

IMENA I PREZIMENA SURADNIKA / ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON / OIB
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

VLASTORUČNI POTPISI SVIH AUTORA:
1.________________________________________________________________________  

2.________________________________________________________________________  

3.________________________________________________________________________  

4.________________________________________________________________________  

5.________________________________________________________________________  

Mjesto i datum: _____________________________

PRILOG 3 -  OBRAZAC ZA OMOTNICU “ADRESA ZA OBAVIJESTI” 
(popunjavaju natjecatelji) 

PODACI O KONTAKT OSOBI AUTORA:

	Ime i prezime kontakt osobe
	

	Adresa za dostavu obavijesti
	

	e-mail kontakt osobe
	

	Telefon kontakt osobe (mobitel)
	


Vlastoručni potpis barem jednog autora:
	AUTOR


	
	
	

	POTPIS


	
	
	


Mjesto i datum: ______________________________________________________
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2.
UVOD, CILJ I SVRHA NATJEČAJA

Cilj i svrha Natječaja je analizirajući prostorne mogućnosti i prostorna ograničenja lokacije, prikupiti i dobiti najbolje funkcionalno i oblikovno rješenje za realizaciju planiranih unutarnjih i vanjskih sadržaja nove zgrade I. gimnazije. 
Prvonagrađeno rješenje poslužiti će kao podloga za izradu daljnje potrebne projektno - tehničke dokumentacije za uređenje lokacije i izgradnju I. gimnazije. 
Nova lokacija za zgradu I. gimnazije nalazi se na granici gradskih četvrti Gornji grad (središte Osijeka) i Retfale (zapadni dio Osijeka), uz Ulicu J. J. Strossmayera, na križanju s Ulicom Antuna Kanižlića. Strossmayerova ulica jaka je gradska prometnica namijenjena kolnom prometu u četiri trake, biciklističkoj i pješačkoj komunikaciji te javnom gradskom tramvajskom prijevozu. U neposrednoj blizini, u Kanižlićevoj ulici, dostupan je javni autobusni prijevoz. 
[image: image1.emf]
         □
(izvor: Google Earth)

Gornji grad i Retfala su gradske četvrti bogate povijesti. Retfala je, uz nekoliko javnih sadržaja, naselje prevladavajućeg obiteljskog stanovanja poželjno za život u kojem danas obitava cca 14.000 stanovnika. 
Gornji grad (cca 16.500 stanovnika), uz sve centralne sadržaje grada Osijeka, u dijelu koji se nalazi neposredno uz zonu zahvata izgrađen je uglavnom obiteljskom stambenom izgradnjom.

3. PODACI O PROSTORU
3.1. Položaj u širem gradskom prostoru / urbano okruženje 

Nova zgrada I. gimnazije planirana je između Gornjeg grada i Retfale, u neizgrađenom prostoru koji je nekada bila granica urbanog i ruralnog, stvarna granica na kojoj se ulazilo u grad (mitnica, rus. myta=pristojba, carinarnica). 
Ova granica različitih oblika i tipologije gradnje (urbano-Gornji grad, ruralno-Retfala) danas gotovo nije vidljiva. Strossmayerova ulica ima regulacijski pravac koji se uglavnom podudara s građevinskim pravcem postojeće izgradnje, s kontinuiranim uličnim pročeljem koje je u posljednjem desetljeću doživjelo značajnu transformaciju izgradnjom višestambenih zgrada i zamjenom dotrajalog stambenog fonda. Obzirom da nova izgradnja nije u cijelosti zamijenila postojeću, slika ulice je pomalo „krezuba“ i nije reprezentativna za jednu od glavnih ulaznih ulica u grad. Iz tog razloga posebno je važno izgraditi suvremenu, reprezentativnu zgradu I. gimnazije koja će pomiriti povijesno okruženje Dvorca Pejačević, prirodno okruženje desne obale rijeke Drave i dodatno potaknuti uređenje postojeće, nejednolične, stambene izgradnje. Osim toga, zgrada I. gimnazije trebala bi biti prvi korak u urbanizaciji neizgrađenog gradskog prostora koji je, pomalo zaboravljen, ostao „zarobljen“ između rijeke Drave i Retfale. 

Već sada jako prometno raskrižje Ulica A. Kanižlića i J. J. Strossmayera, prema GUP-u Osijeka dalje će se razvijati produženjem Kanižlićeve ulice na sjever prema Dravi i novom mostu koji bi trebao kao jaki prometni koridor povezati lijevu obalu rijeke s centralnim sadržajima grada na desnoj obali (tzv. produžena Kanižlićeva). Zapadno od produžene Kanižlićeve je prostor namijenjen izgradnji nove zgrade I. gimnazije, sportskih nogometnih terena Kampa nogometa NK Osijeka. U tom prostoru, krajnje zapadno nalazi se izgrađeni Hipodrom te neizgrađena zona namijenjena stanovanju. Ova je neizgrađena lokacija, na granici zelenog pojasa prema Dravi i rekreacijskim sadržajima sa sjevera, neposredno uz jaku prometnicu s juga (Ulicu J. J. Strossmayera), u širem gradskom središtu, ocijenjena kao najbolja za novu zgradu I. gimnazije.
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             □
(izvor: DOF 5/2012)

3.2. Postojeće stanje u prostoru
3.2.1. Građevna čestica
Grad Osijek je Osječko-baranjskoj županiji poklonio katastarsku česticu  9121/30, u naravi oranicu u Ulici J. J. Strossmayera, površine 13.346m²,  uz obvezu povrata Gradu Osijeku 1783m² nakon izvršene parcelacije, sukladno grafičkom prilogu koji je sastavni dio potpisanog ugovora o darovanju. Predmetna površina nije unutar granice obuhvata ovog Natječaja.
Katastarsku česticu  9121/23, oranicu u ulici J. J. Strossmayera, površine 5.440m², Erste&Steiermarkische Bank poklonila je Osječko – baranjskoj županiji. Županija ima obvezu, sukladno Ugovoru potpisanim s Gradom Osijekom, predati dio ove čestice Gradu Osijeku za uređenje predtrga ispred nove zgrade I. gimnazije (približno 826m²). Ova površina nalazi se neposredno uz Strossmayerovu ulicu, unutar te površine postoje kip sv. Ivana Nepomuka i Križ. Površina jest u obuhvatu ovog Natječaja, njezin približni oblik ucrtan je na grafičkom prilogu II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU. Međutim: njezin konačni oblik moguće je precizno definirati Idejnim rješenjem (natječajnim radom), ovisno o konceptu, uz uvjet da se zadržava Ugovorom utvrđena površina (826m²) te da su unutar te površine nalaze kip sv, Ivana Nepomuka i Križ (postament križa).
Slijedom rečenog, konačna očekivana površina novoformirane parcele za I. gimnaziju, nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, biti će 16.177m² (13.346m² + 5.440m² - 1783m² - 826m² = 16.177m²).

3.2.2. Postojeća izgradnja
Na samoj lokaciji ne postoje objekti visokogradnje. Dio k.č.br. 9121/23 improvizirano je nasipan otpadnim građevinskim materijalom i zemljom bez dodatnog sabijanja nakon nasipavanja. Nasipan je zemljom od iskopa i ostacima srušene zgrade s druge gradske lokacije prije 15-20 godina. Procjenjuje se da je debljina ovog materijala i zemlje koji je nekontrolirano nasipan u središnjem dijelu lokacije kako bi se anulirala postojeća denivelacija terena cca 3-4 m. Taj nasip će biti potrebno ukloniti te se nove kote terena očekuju 3-4 m niže od tog nasipa. Nasip se primarno nalazi na dijelu koji je na grafičkom prilogu II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU označen kao šuma. 
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(izvor: Elaborat rekonstrukcije povijesnog urbanog mobilijara retfalačke Mitnice, kip sv. Ivana Nepomuka; Urbos d.o.o. 2006.) 
U GUP-u je ucrtan postojeći cjevovod sirove vode koji se na dubini od 5-7 m (u odnosu na Strossmayerovu ulicu) proteže dijagonalno preko cijele lokacije (grafički prilog 3.3.1. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV). Obveza je Grada Osijeka i distributera – tvrtke Vodovod Osijek d.o.o., ovaj cjevovod izmjestiti u trasu buduće prometnice koja će se graditi uz istočnu i sjevernu granicu parcele I. gimnazije (produžena Kanižlićeva). Za očekivati je da će distributer postojeći cjevovod, nakon postavljanja novog, zatvoriti i staviti van funkcije, ali da isti neće iskopavati i uklanjati.

Uz zapadnu granicu parcele, uz Strossmayerovu ulicu nalazi se obiteljska kuća (k.č.br. 9121/2). Istočno, planira se izgradnja nove prometnice (produžena Kanižlićeva). S istočne strane, neposredno uz Strossmayerovu ulicu, nalazi se prizemni stambeni objekt, nekadašnja Mitnica (k.č.br. 9121/24) koja je u obuhvatu zaštićene kulturno-povijesne cjeline Kompleksa Dvorca Pejačević (Z-3045). Južno od lokacije nalazi se jaka prometnica - Strossmayerova ulica koja dijeli Kompleks Dvorca Pejačević na dva dijela: južni na kojem je Dvorac i sjeverni na kojem se nalazi Mitnica, spomenik sv. Ivanu Nepomuku, Križ i neizgrađeni prostor namijenjen I. gimnaziji. Sjeverno i istočno od lokacije, sukladno GUP-u. gradit će se nova prometnica (produžena Kanižlićeva). Prometnica će sa svoje sjeverne strane imati pristup zoni rekreacije: Kampu nogometa NK Osijeka i postojećem Hipodromu.

3.2.3. Komunalna, energetska i telekomunikacijska infrastruktura
Lokacija I. gimnazije trenutno nije komunalno opremljena i ne postoje postojeći priključci. 
Nova zgrada I. gimnazije i novi Kamp nogometa NK Osijeka, kao i urbaniziranje nove stambene zone osječke Retfale, razlog su potpuno novog komunalnog opremanja ovog prostora i ne postoje ograničenja u postojećim kapacitetima javne infrastrukture (vidi točku 4.1.4.). 

3.2.4. Prometna infrastruktura

Ideja o izgradnji nove zgrade I. gimnazije pokrenula je urbanizaciju i realizaciju GUP-a u tom dijelu grada. Grad Osijek započeo je postupak izrade projektne dokumentacije za novu gradsku prometnicu (produžena Kanižlićeva). Do sada je izrađeno Idejno rješenje koje se daje u ovom Natječajnom elaboratu. NK Osijek započeo je pripreme za realizaciju novih sportskih terena (Kampa nogometa NK Osijeka). Za očekivati je aktiviranje i ostalog neizgrađenog zemljišta.
Na prometno jaku Strossmayerovu ulicu s četiri prometna traka, obostranim javnim tramvajskim prometom, biciklističkom stazom i pločnikom južno se uključuje prometna Kanižlićeva ulica koja prema Strossmayerovoj distribuira promet sjever - jug. Sadašnje „T“ raskrižje trebalo bi postati prometno još značajnije i jače produžetkom Kanižlićeve ulice prema sjeveru i nastavno novom mostu preko rijeke Drave. Uz ovako jak prometni čvor, planirano je ispred nove zgrade I. gimnazije izgraditi pješački trg i „pomiriti“ pješački i kolni promet, odnosno novu recentnu izgradnju (I. gimnazija) i zaštićenu povijesnu cjelinu (Kompleks Dvorca Pejačević, Mitnica, spomenik sv. Ivanu Nepomuku).
3.2.5. Krajobrazna i klimatska obilježja te vegetacija

Sjeverno od lokacije, u odnosu na Strossmayerovu ulicu, teren je u padu prema rijeci Dravi za cca 3 - 5 metara. U toj je zoni stari zemljani nasip, urbani vrtovi, samonikla vegetacija i ostaci šume topole, sada neodržavane. Nema posebno zakonom zaštićenih dijelova prirode. Obzirom na denivelaciju i pad terena, pogled prema sjeveru, šumovitoj lijevoj obali rijeke Drave i neposrednoj zoni rekreacije, dodatno doprinosi atraktivnosti lokacije.

U južnom dijelu, između postojećeg pločnika i budućeg trga ispred I. gimnazije, postoje ostaci nekadašnjeg drvoreda kestena. Preporuka je iste zadržati, ali nije uvjet.
Osijek ima klimu umjerenih zemljopisnih širina; to je prijelazni tip između kontinentalne i mediteranske klime. Klasificira se kao podunavski tip umjerene klime s izrazitom zimom. Središnji dio Osijeka prekrivaju sedimenti aluvijalnog nanosa s pretežnom količinom praha i gline i proslojci prašinasto–pjeskovitih sedimenata. Istražujući vjerojatnost pojavljivanja potresa određenog intenziteta, utvrđen je intenzitet potresa od 7.25 stupnja MCS. Ruža vjetrova pokazuje da je dominantni smjer vjetrova sjeverozapadni. U zoni obuhvata, obzirom na blizinu rijeke Drave, subjektivni osjećaj hladnoće i jakosti vjetra je izraženiji.
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3.2.6. Povijesni razvoj 
O povijesti Retfale

Povijesni zapisi iz razdoblja osmanske okupacije pokazuju da su selo Retfalu (srednjovjekovnoga imena Petrus) osnovali i nastanjivali Mađari kalvinske vjeroispovijesti. Značajnije promjene bile su sredinom 18. st., kada Retfala postaje posjedom obitelji Pejačević te ju u većem broju počinju kolonizirati Nijemci. Krajem 18. i početkom 19. st. obitelj Pejačević gradi Dvorac koji je i danas znamenitost Retfale. To je ujedno i razdoblje kada Retfala sve izraženije teži gradu Osijeku i postupno dobiva urbane karakteristike. 
Raspadom Austro - Ugarske, retfalačko vlastelinstvo i perivoj Dvorca Pejačević su rasparcelirani, a na tome je području nastala tzv. Nova ili H(o)rvatska Retfala. Ta se Retfala tek 1930. godine i fizički spojila s gradom Osijekom. Hrvatska Retfala imala je 14 ulica i oko 200 kuća s oko 600 stanovnika koji su uglavnom radili u osječkim tvornicama, dok su se stanovnici Njemačke i Mađarske Retfale uglavnom i dalje nastavili baviti poljoprivredom. 
O Dvorcu Pejačević

Dvorac Pejačević nalazi se u nekadašnjem selu Retfala, danas širem centru grada Osijeka. Vlastelinstvo Retfala pripalo je grofovima Pejačević 1750. godine darovnicom austrijske carice i hrvatsko - ugarske kraljice Marije Terezije. U početku je to bio relativno mali posjed. Dvorac je podigao grof Sigismund Pejačević 1801. godine, sudeći prema natpisu na pročelju. No, sama gradnja je počela nekoliko godina ranije, vjerojatno 1796. godine.  Dvorac je izgrađen u tzv. Napoleonovom razdoblju od 1796. do 1801., u stilu baroknog klasicizma karakterističnog za arhitekturu dvoraca zapadne i srednje Europe toga doba. Dvorac ima tri krila (obliku slova „U“). Unutrašnji je prostor organiziran oko središnjeg hodnika, a središnja je os istaknuta velikom dvoranom i predvorjem. Središnji dio Dvorca je katni, dok je ostali dio s bočnim krilima prizeman. Dvorac je od ulice odvojen trijumfalnim ulazom s kovanom željeznom ogradom. Zasebni paviljon je raščlanjen arkadama u prizemlju i jonskim pilastrima, a izvorno je bio natkriven mansardom kao ostatak zgrade. U blizini, na retfalačkom groblju, nalazi se kapela - mauzolej obitelji Pejačević iz 1891. godine. 

Usprkos tome što nije poznat arhitekt koji ga je gradio, Dvorac se smatra značajnim djelom arhitekture klasicizma u Hrvatskoj. Dvorac je u 210-godišnjoj povijesti od prvog grofa  Pejačevića nadživio više vlasnika i devastacija, osobito prilikom prenamjene i korištenja prostora za bolničku rehabilitaciju. U stambenom dijelu u Domu sv. Josipa je sjedište Hrvatske provincije Družbe Marijinih sestara od čudotvorne medaljice koje su tu i danas.
Poslijeratno propadanje teško se sprječavalo zbog nedostatka novca, no ipak klasicistički je stil ostao sačuvan u trima krilima. Nakon što je iz Dvorca iselio Klinički odjel za rehabilitaciju, časne sestre su prodale dio Dvorca privatnoj klinici te je veći dio Dvorca danas obnovljen.
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(izvor: http://marijine-sestre-os.hr/zajednice/osijek-provincijalna-kuca/)
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(izvor:http://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/50-godina-konzervatorskog-odjela-u-osijeku/4756/)
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(izvor: Elaborat rekonstrukcije povijesnog urbanog mobilijara retfalačke mitnice, kip sv. Ivana Nepomuka; Urbos d.o.o. 2006.)

Prostorni ansambl mikrocjeline prostora retfalačke Mitnice koji se nalazi nasuprot Dvorca Pejačević činile su:

- zgrada Mitnice, 

- skulptura sv. Ivana Nepomuka s postamentom i kovanom ogradom oko postamenta,

- linearno postavljena kovana ograda koja izdvaja povišeni prostor Mitnice od pada terena sjeverno od linearno postavljene kovane ograde,

- križ. 
Povijesna mikro cjelina retfalačke Mitnice s urbanim mobilijarom i plastikom danas je prostorno degradirana u njezinom primarnom sakralnom značenju.

Mitnica

U Osijeku, početkom 19. stoljeća, jedan od važnijih gradskih poreza bio je porez na uvoz (uvozninu). Ova pristojba se plaćala na ulazu u grad i to uz gradske prometnice uz koje su bile izgrađene zgrade Mitnice (današnjim rječnikom: carinarnice). Mitnica je bila punkt na kojem su ljudi iz ruralnih područja plaćali porez gradu na robu koju unose u njega, bilo u naravi ili u novcu. Zgrada nekadašnje retfalačke Mitnice danas je stambena zgrada u privatnom vlasništvu. Rješenjem Ministarstva kulture Mitnica je sastavni dio Kompleksa Dvorca Pejačević.
[image: image8.emf]
(izvor: Elaborat rekonstrukcije povijesnog urbanog mobilijara retfalačke Mitnice, kip sv. Ivana Nepomuka; Urbos d.o.o. 2006.)
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(izvor: autor Natječajnog elaborata)
Sv. Ivan Nepomuk

Ivan Nepomuk zaštitnik je mostova, zagovornika od poplava i čuvara ispovjedne tajne. Zbog neposredne blizine Drave i budući je Osijek često bio izložen ćudi rijeke Drave, kipovi ovoga sveca nalaze se na nekoliko mjesta u gradu. Pretpostavlja se da je na ovoj lokaciji skulptura sv. Ivana Nepomuka postavljena krajem 18. stoljeća, istovremeno s izgradnjom Dvorca Pejačević. Prostorno, skulptura je postavljena u osi Dvorca te ju je na postojećoj lokaciji potrebno i zadržati. Vremenom, skulptura sv. Ivana Nepomuka u Strosssmayerovoj ulici nasuprot Dvorca Pejačević postala je simbol Retfale.
[image: image10.emf]
(izvor: Elaborat rekonstrukcije povijesnog urbanog mobilijara retfalačke Mitnice, kip sv. Ivana Nepomuka; Urbos d.o.o. 2006.)

Od urbanog mobilijara ističe se kovana ograda oko samog kipa, odnosno postamenta, koja izdvaja kip od okolnog prostora. Ograda je oblikovana u baroknoj izvijenoj formi vitičastih oblikovnih elemenata koji se međusobno isprepleću.   
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(izvor: autor Natječajnog elaborata)

Sjeverno od kipa nalazi se linearno postavljena kovana ograda koja je paralelna s regulacijskim pravcem Strossmayerove ulice. Ispunjena je jednostavnije oblikovanim vitičastim elementima koji su postavljeni u vertikalne nizove, pri čemu su nešto bogatije stilizirani u gornjem i donjem dijelu ograde.   
Križ
Križ je uz istočni rub parcele postavljen je 1826. godine. Križ je od kovanog metala s korpusom, na kamenom postamentu. Danas je ostao samo kameni postament križa, nedostaje križ i ograda.
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(izvor: autor Natječajnog elaborata)

4. URBANISTIČKE PROPOZICIJE I PROJEKTNI PROGRAM

4.1. Urbanističko – tehnički uvjeti

Za zonu zahvata na snazi je Prostorni plan uređenja grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka broj 8/05, 5/09, 17A/09, 12/10 i 12/12) i Generalni urbanistički plan grada Osijeka („Službeni glasnik“ Grada Osijeka broj 5/06, 12/06-ispravak, 1/07-ispravak, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispravak, 4/13-ispravak, 7/14, 11/15, 5/16-ispravak i 2/17; u daljnjem tekstu: GUP) koji je relevantan za projektni zadatak. 
Smještaj zgrade, regulacijski i građevni pravci, izgrađenost, visina, pristupi, promet u mirovanju te uređenje građevne čestice propisani su GUP-om; očitovanjem na Natječajni elaborat Ministarstva kulture - Konzervatorskog odjela u Osijeku; očitovanjima distributera i tijela javnih ovlasti sadržanim u ovom Projektnom programu te propozicijama Projektnog programa.

Mjerodavni članci Odredbi za provođenje GUP-a glase: 

Članak 23.a

(1) Građevna čestica svojim oblikom i veličinom mora odgovarati uvjetima za gradnju građevina koje se na njoj grade.

(2) Najmanja površina građevne čestice za građevine javne i društvene djelatnosti utvrđuje se prema posebnim normativima i standardima za svaku djelatnost.

(3) Iznimno, građevna čestica s postojećim građevinama koja u pogledu najmanje površine ne udovoljava uvjetima iz ovog članka može se smatrati građevnom česticom za rekonstrukciju postojeće ili gradnju nove građevine iste namjene.

Članak 23.b

(1) Najveći broj nadzemnih etaža za javne i društvene građevine iznosi 6.

(2) Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za javne i društvene građevine iznosi najviše 0,8.

(3) Koeficijent iskorištenosti (kis) građevne čestice za javne i društvene građevine iznosi najviše 4,0.

(4) Koeficijent iskorištenosti (kis) može se uvećati za vrijednost podzemnih etaža ukoliko se podzemne etaže koriste za smještaj vozila.

(5) Iznimno, ukoliko je postojeći koeficijent izgrađenosti ili iskorištenosti veći od dozvoljenog ili građevina ima ukupnu visinu ili etažnost veću od dozvoljene, isti se prilikom izvođenja radova na postojećoj građevini ili gradnji zamjenske  građevine mogu zadržati, ali se ne smiju povećavati.

(6) Građevine javne i društvene namjene u zonama gospodarske namjene gradit će se prema odredbama za građevine javne i društvene namjene u zonama javne i društvene namjene.“

Članak 23.c

(1) U zaštićenim povijesnim cjelinama te za graditeljske sklopove i pojedinačno zaštićene građevine, građevinski pravac utvrđuje Konzervatorski odjel.
(2) Streha građevine može biti konzolno istaknuta najviše 1 m od regulacijskog pravca na površinu javne namjene.

(3) Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na površinu javne namjene (pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu) ili rezervni prostor, ako je ulični koridor širi od 13 m, kao:

· konzolno izvedene otvorene i zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da najveća građevinska (bruto) površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% građevinske (bruto) površine etaže i da:

· svijetla visina između uređene površine javne namjene i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,5 m i da istak ne bude više od 1,5 m na površinu javne namjene

· svijetla visina između uređene površine rezervnog prostora i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,5 m i da istak ne bude više od 1,0 m na rezervni prostor.

· pristupne stube do ulaza u prizemlje postojeće građevine te rampe i uređaji za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti sukladno posebnom propisu, kod zgrada koje su sa svih strana okružene površinama javne namjene, pod uvjetom da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude najmanje 2,25 m i da se oko stuba i rampe izvede ograda visine 1 m

· rezervni izlazi iz skloništa ukoliko ih nije moguće izvesti unutar građevne čestice pod uvjetom da izlaz bude unutar površine javne namjene i da ne bude unutar zone zarušavanja okolnih građevina.

Članak 23.d

(1) Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće horitkulturno uređeno naročito prema granicama sa susjednim građevnim česticama i prometnim površinama.

(2) Iznimno, kod rekonstrukcije postojeće građevine ako je površina ozelenjenog dijela građevne čestice manja od propisane u ovom članku može se zadržati, ali se ne smije smanjivati.

(3) Do svake građevne čestice na koju se može pristupiti vozilom može se graditi kolni pristup od prometne površine javne namjene po potrebi. Pristup ne može biti duži od 50 m. U slučaju veće dužine pristup se mora organizirati kao prometna površina javne namjene. Za građevne čestice uz križanja ili odvojke, pristup se, kad god je to moguće, određuje s prometnice manjeg ranga ili manjeg prometnog opterećenja.
Članak 40.

(1) Planom se određuje gradnja površina i građevina za promet u mirovanju i određuju se normativi i načini za zadovoljenje potreba.

(2) Normativi potrebnog broja parkirališnih ili garažnih mjesta ovise o namjeni i tipu građevine te o postignutom i očekivanom stupnju motorizacije u planskom razdoblju. U građevinsku (bruto) površinu za izračun potrebnog broja PM ne uračunavaju se garaže, jednonamjenska skloništa u građevini i pomoćne zgrade na građevnoj čestici.

(3) Potreban broj parkirališnih ili garažnih mjesta (PM) izračunava se prema slijedećim normativima i zahtjevima:
	Javne i društvene namjene
	Uprava 

Domovi za stare i druge socijalne ustanove

Ambulante, poliklinike, domovi zdravlja

Bolnice i klinike

Predškolske ustanove

Osnovne i srednje škole
Fakulteti

Instituti

Kina, kazališta, dvorane za javne skupove

Muzeji, galerije

Biblioteke

Vjerske zgrade
	18

5

25

18

18

10

12

10

15

12

8

15
	


(11) Iskazane potrebe za površinama za promet u mirovanju izračunate primjenom normativa i kriterija zadovoljavaju se:

· na vlastitoj građevnoj čestici

· na javnoj površini uz kolnik u širini regulacijskog pravca građevne čestice, uz uvjet da između parkirnog mjesta i pročelja građevine ostane dovoljno mjesta za pješački i biciklistički promet za građevine javne i društvene namjene

· iznimno, prilikom rekonstrukcije postojećih zgrada, omogućava se odstupanje od potrebnog broja parkirališnih/garažnih mjesta sukladno aktu Grada Osijeka o utvrđivanju naknade za nedostajuća parkirališna/garažna mjesta, na udaljenosti najviše 400 m od lokacije građevine.

(12) Javna parkirališta i garaže mogu se graditi veličine primjerene kapacitetu okolne cestovne mreže ili cestovna mreža mora biti rekonstruirana prema kapacitetu građevine za promet u mirovanju.

(13) Dimenzije javnih parkirališnih mjesta na otvorenom ili u garaži ne mogu biti manja od 2,50 x 5,00 m za okomito i koso parkiranje, odnosno 2,50 x 6,00 m za uzdužno parkiranje.

Opaska: nezvanični pročišćeni tekst Odredbi za provođenje GUP-a daje se u prilogu III. OSTALI PRILOZI.
4.1.1. Građevna čestica
Građevna čestica za izgradnju I. gimnazije formirat će se od dijelova dvije postojeće čestice, sukladno GUP-u i uvjetima Grada Osijeka koji su sastavni dio Ugovora o darovanju potpisanog između Grada i Osječko – baranjske županije.

Od postojeće katastarske čestice  9121/30, u naravi oranice u Ulici J. J. Strossmayera, površine 13.346m², nakon izvršene parcelacije, sukladno grafičkom prilogu koji je sastavni dio potpisanog Ugovora o darovanju, Gradu Osijeku će se vratiti dio od 1.783m².

Od postojeće katastarske čestice 9121/23, oranice, J. J. Strossmayera, površine 5.440m², Županija ima obvezu, sukladno ugovoru potpisanim s Gradom Osijekom, predati dio čestice Gradu Osijeku za uređenje trga ispred zgrade I. gimnazije (približno 826m²). Slijedom rečenog površina novoformirane parcele za I. gimnaziju biti će 16.177m² i u odnosu na tu površinu potrebno je zadovoljiti uvjete GUP-a (kig, kis, ozelenjenost). Navedeno je naznačeno na grafičkom prilogu II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU.
4.1.2. Geomehanika

Na postojećoj čestici 9121/23 nalazi se veća količina nasipanog građevinskog otpada i zemlje od iskopa te tlo na ovoj lokaciji nije stabilno. Detaljno geomehaničko ispitivanje će se naručiti nakon završetka Natječaja i dobivanja najboljeg Idejnog rješenja. Za očekivati je da će rezultat ispitivanja pokazati potrebu uklanjanja ovog improvizirano nasipanog terena (3-4 m) i vraćanje u prvobitno stanje, tj. na prvobitnu kotu terena. Velika visinska razlika (cca 4-5 m) od ulične kote Strossmayerove ulice s južne strane parcele i kote produžene Kanižlićeve ulice sa sjeverne strane parcele 9121/30, nakon uklanjanja nasipanog terena neće značajno poremetiti vizuru, već će natjecateljima ponuditi mogućnost prostornog korištenja volumena u horizontalnom i vertikalnom smjeru. 
4.1.3. Uređenje građevne čestice

Potrebno je predvidjeti kolne pristupe, parkirališta, pješačke staze, trg, odnosno općenito uređenje svih parternih površina. Potrebno je predvidjeti pješačke površine te površine za interventne pristupe i rad interventnih vozila. Sve parterne površine trebaju biti originalno i suvremeno oblikovane te trebaju činiti cjelinu sa zgradom I. gimnazije. 

Glavni kolni ulaz je iz nove ulice sjeverno od zone obuhvata, kako je naznačeno na  prilogu II.3. IDEJNO RJEŠENJE PRODUŽENE KANIŽLIĆEVE. Uz novu ulicu Idejnim rješenjem predviđeno je 16 parkirališnih mjesta za potrebe I. gimnazije te je na samoj parceli potrebno osigurati preostali potrebni broj parkirališnih mjesta. U ovom trenutku poznate su visinske kote iz priloga II.3. IDEJNO RJEŠENJE PRODUŽENE KANIŽLIĆEVE kojih se natjecatelji trebaju pridržavati. Za očekivati je nasipanje terena za potrebe izvođenja nove ulice sjeverno od parcele koje će se rješavati u profilu ceste, tako da se ne predviđa dodatno nasipavanje u sjevernom dijelu parcele I. gimnazije. Moguće je da će cesta dijelom biti i na višoj koti od kote terena sjevernog dijela parcele (1-2 m).     
Glavni pješački ulaz je sa školskog predtrga i planira se iz Strossmayerove ulice u minimalnoj površini utvrđenoj Ugovorom između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije: približno 826m². Površina predtrga može biti i veća, ali se 826m² vraća Gradu Osijeku. Ovisno o arhitektonskom i urbanističkom konceptu ova površina može biti i veća drugog oblika; bitno je da se površina od 826m² formira logično prostorno i funkcionalno da se može nakon Natječaja prenijeti u vlasništvo Grada Osijeka. Na površini budućeg školskog predtrga, unutar površine od 826m² koja pripada Gradu Osijeku, obavezno je zadržavanje:

-   kipa sv. Ivana Nepomuka s kovanom ogradom oko postamenta, 

-   križa (postamenta križa, budući križ trenutno nije postavljen na 

    postament).
Nije obavezno zadržavanje:

-   linearno postavljene kovane ograde,

Poželjno je zadržavanje:



      -  postojećeg zelenila.

Linearno lociranje kovane ograde može poslužiti kao inspiracija za parterno uređenje i postavljanje urbane opreme. Općenito, povijest ansambla mikrocjeline prostora retfalačke Mitnice može poslužiti kao inspiracija prilikom uređenja prostora školskog trga. Povijesne vrijednosti prostora i elementi ansambla mogu se u novom uređenju reinterpretirati na suvremen način. 

Minimalno 20% površine parcele predvidjeti za zelenilo (hortikulturno uređenje). 

Projektni program za sve vanjske prostore (otvoreni prostori) – neto površine, dan je u posebnom poglavlju.
4.1.4. Način i uvjeti priključenja na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Lokacija danas ima pristup s javne površine - Ulice J. J. Strossmayera. Nakon izgradnje, glavni pješački pristup zgradi I. gimnazije biti će također iz Strossmayerove ulice, s novouređenog predtrga, dok će kolni pristup biti sa sjeverne strane, s novoplanirane ulice. Naznačeni kolni pristup na II.4. GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S GRANICOM OBUHVATA U .dwg FORMATU je orjentacijski. 
Zgrada će biti priključena na javni vodovod, odvodnju, plinsku mrežu, elektrodistribuciju te telekomunikacijsku mrežu.
Sukladno prethodnim sastancima održanim s javnim poduzećima / distributerima planiraju se priključci kako slijedi:

· Cjevovod sirove vode koji prolazi preko zemljišta namijenjenih izgradnji I. gimnazije i Kampa nogometa NK Osijeka, izmjestit će se u koridor buduće prometnice i biti će sastavni dio projekta koji izrađuje tvrtka Rencon d.o.o.
· Priključak zgrade I. gimnazije na vodoopskrbni sustav biti će sa Strossmayerove ulice i za njega ima dovoljno kapaciteta.
· Priključak na visoki napon električne energije biti će iz Strossmayerove ulice, dok će trafostanica niskog napona biti u sklopu zgrade I. gimnazije. 
· Priključak na sustav javne rasvjete za potrebe javnog trga ispred I. gimnazije biti će iz Strossmayerove ulice.
· Priključak na odvodnju fekalne i oborinske kanalizacije (mješoviti sustav) moguć je i na Strossmayerovu i na buduću trasu prometnice sjeverno od I. gimnazije.

· Priključak na plinsku mrežu moguć je i na postojeći rasplet u Strossmayerovoj ulicu i na novoplanirani rasplet u trasi prometnice sjeverno od I. gimnazije.

· Glavni pješački pristup biti će s pristupnog trga iz Strossmayerove ulice, dok će glavni kolni prilaz biti sa novoplanirane prometnice sjeverno od I. gimnazije.
Nastavno se prilaže popis tijela - dopis Grada Osijeka o potrebi ishođenja potvrda Glavnog projekta.  
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4.1.5. Oblikovanje zgrade I. gimnazije






„Arhitektura ima ključnu ulogu u 
obrazovnom 





sistemu jer formira prostore u kojima rastemo





i učimo o društvu. Ali koja vrsta zgrada je 





potrebna u doba elektronskih informacija koje 





transformiraju sve naše odnose?“

AR, May 2002., Peter Davey
„ … Zgrada odgaja cjelinom, svojom smještenošću u prostoru ili gradu, svojim konceptom, detaljem i opremom.“

ORIS, VIII-39-06, Jurij Kobe
U urbanističkom smislu ključno je što će zgrada I. gimnazije definirati početak nove urbane regeneracije prostora sjeverno od Strossmayerove ulice pa do rijeke Drave te će postati važan orijentir i urbani akcent u slici grada. 
Položaj, formiranje i tlocrtno i visinsko dimenzioniranje volumena treba pomiriti masivni volumen i mjerilo Dvorca Pejačević te manje mjerilo okolne rahle stambene izgradnje, uključivo i neposredno okruženje etažnosti P do P+1. U tom smislu potrebno je da dio zgrade I. gimnazije lociran u južnom dijelu parcele uz školski predtrg (najbliže Strossmayerovoj ulici) bude etažnosti P+1 pa da se postepeno prema sjeveru povisuje na etažnost P+2. 

Preferira se lociranje volumena (mase) školske sportske dvorane u sjevernom dijelu parcele, a dijela zgrade I. gimnazije s učionicama, kabinetima, ostalim prostorima u sjevernom i središnjem dijelu parcele.  

Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, treba biti reprezent suvremene arhitekture, odražavati vrijeme svog nastanka. Zgrada I. gimnazije treba postati edukacijska ustanova koja srednjoškolcima i nastavnicima osigurava pristup znanju, razmjeni informacija te različitim događanjima koja nisu nužno vezana uz nastavu. 
I. gimnazija i kroz svoju arhitekturu treba stvoriti poticajnu i kreativnu atmosferu za učenje te mogućnost suvremenih izvođenja nastave.  

Arhitektura treba biti rezultat sinteze funkcije, konstrukcije i oblika te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u reagiranju na prostorni i povijesni kontekst. Natjecateljima je dana kreativna sloboda u odabiru prostornih tipova (koncepata) škole obzirom na prostornu organizaciju i komunikacijske sustave (koridorski, hallski, paviljonski, kombinirani), pri čemu je potrebno voditi računa o racionalnosti i ekonomičnosti odnosa bruto/neto površina, zahtjevu da zgrada bude zgrada gotovo nulte energije te zahtjevu za rahlim gradiranjem volumena u dijelu prema Strossmayerovoj ulici.  

Očekuje se da će se I. gimnazija integrirati sa životom lokalne zajednice te da će postati fokalno mjesto različitih društvenih, kulturnih i sportskih događanja lokalnog stanovništva.

Dozvoljena max etažnost je 6 nadzemnih etaža. Dozvoljeni kig je 0,8, a kis je 4.0.

Obavezna je primjena suvremenih trajnih materijala i tehnologija građenja. 

Konstruktivni sistem treba biti jasan i racionalan, pri čemu će se detalji temeljenja obzirom na nepoznanice o sastavu i debljini nasutog sloja znati u daljnjoj razradi. 
4.1.6. Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

Zaštita okoliša je skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Zaštitom okoliša osigurava se cjelovito očuvanje kvalitete okoliša, očuvanje bioraznolikosti i krajobrazne raznolikosti te racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog života i temelj koncepta održivog razvitka.
Nepovoljan utjecaj na okoliš u budućnosti  prvenstveno će se osiguravati prevencijom.  
Prilikom zbrinjavanja komunalnog i korisnog otpada potrebno je unutar zgrade  I. gimnazije osigurati prostoriju s pristupom  izvana  u  svrhu  odvoza  otpada  uz  uvjet  da  je  do  nje  na udaljenosti od 15 m omogućen kolni pristup prometnicom dimenzioniranom na osovinski pritisak od 100 kN.

4.1.7. Posebni uvjeti

Normativi

Zgrada I. gimnazije treba biti projektirana sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10) te Odluci o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (tabela 2, tabela 3, tabela 5). Poveznica na Odluku:  https://mzo.hr/hr/odluka-o-utvrdivanju-normativa-prostora-opreme-gradevina-skola-gradevina-skolskih-sportskih-dvorana?cat=102
Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Osijeku 
Prilikom izrade ovog Natječajnog elaborata konzultirano je MINISTARSTVO KULTURE – KONZERVATORSKI ODJEL U OSIJEKU. Očitovanje se daje nastavno: 
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Zgrada gotovo nulte energije
Zgrada I. gimnazije se  treba  projektirati na  principima  energetski učinkovite gradnje. Zgrada treba biti projektirana kao zgrada gotovo nulte energije. Nova zgrada I. gimnazije mora biti projektirana u skladu sa Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (“Narodne novine” broj 128/15; u daljnjem tekstu: TPRUETZZ). Ovim se Tehničkim propisom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka) (SL L 153, 18. 6. 2010.). Od 31. prosinca 2020. sve nove zgrade moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“, a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“.

Zgrada gotovo nulte energije jest zgrada koja ima vrlo visoka energetska svojstva. Ta gotovo nulta odnosno vrlo niska količina energije trebala bi se u vrlo značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje: 

– godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine 
zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2 ·a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 
8. iz Priloga B Tehničkog propisa, 

– godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim 
[kWh/(m2 ·a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu 
potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz 
Priloga B Tehničkog propisa za zgrade gotovo nulte energije.
Natjecatelji moraju projektirati zgradu I. gimnazije na principu održive gradnje i okoliša kroz  moguću proizvodnju i korištenje svih  vrsta  obnovljive  energije i  alternativne energije koja  se racionalno može proizvesti i koristiti na ovoj lokaciji vodeći računa da se  primjene one tehnologije koje najracionalnije  i   uz  ekološki  najprihvatljivije  energetske  uštede najbrže vraćaju uložene troškove u  energetiku  na  bazi  hrvatskih državnih poticaja i direktiva EU.  Prije svega to su geotermalna energija zemlje, energija sunca i eventualno energija vjetra. Na  krovovima  i  pročeljima  I. gimnazije  dozvoljava  se ugradnja solarnih kolektora i fotonaponskih panela za proizvodnju toplinske i električne energije prvenstveno za vlastite potrebe. 
Na pročeljima zgrada izvedba solarnih kolektora i fotonaponskih panela moguća je samo u obliku fasadnih elemenata. Moguća je gradnja manjih energetskih jedinica za korištenje 

geotermalne energije. 
Natjecatelji  moraju predlagati  idejna  rješenja  pasivnog  i  aktivnog  korištenja  svih isplativih  izvora obnovljive  i  ekološki prihvatljive energije i načina njihovog korištenja.  

Natjecatelji su obvezni ponuditi svoj idejni energetski prijedlog koji je u skladu sa zahtjevima održive gradnje na razini idejnog rješenja te ga opisati u tekstualnom obrazloženju. 
Smjernice za projektiranje na razini arhitekture: 

- zgradu treba projektirati na način da zadovolji standarde zgrade gotovo nulte energije, 

- sve krovne plohe s povoljnim orijentacijama opremiti fotonaponskim panelima,
- projektirati pojačanu toplinsku izolaciju na principu zgrade gotovo nulte energije, 
- koeficijent prolaska topline „U“ za neprozirne dijelove ovojnice zgrade manji od 0,15 W/m2K, 
- koeficijent prolaska topline za prozirne dijelove ovojnice zgrade manji od 1,1 W/m2K,
- obvezno je projektirati ventilirane kose krovove ukoliko su predviđeni idejnim rješenjem, zimske  vrtove, mobilne strehe i dr.,
- sve staklene površine osim sjevernih opremiti aktivnim sistemom zaštite od sunca odnosno   

  korištenja pasivnog grijanja / mogućnost motorno pogonjenih žaluzina, 

- moguće je koristiti vakumske izolirajuće panele, 
- koristiti solarne toplinske kolektore s učinkovitošću većom od 70 %, 
- koristiti fotonaponske panele, koristiti solarne zidove,
- koristiti dizalice topline, sustave stropnog i podnog grijanja i hlađenja, sustave    

  apsorpcijskog hlađenja,
- predvidjeti rekuperaciju topline iz prostorija, uz postizanje optimalnih mikroklimatskih uvjeta u učionicama i ostalim prostorima I. gimnazije,   
- predvidjeti rekuperaciju topline iz otpadnih voda, 

- predvidjeti sezonske spremnike topline.  
Ekološki aspekti 
Arhitektonski projekti  koji  vode  računa  o  okolišu  usmjereni  su  na  postizanje  optimalne  udobnosti  i zdravog  okoliša  na  prirodan  način  kao  što  je  reguliranje  ventilacije,  svjetla  i  temperature gdje je to moguće.  Zgradu  treba  projektirati  imajući  na  umu  njenu  dugovječnost  i  moguću fleksibilnost  u korištenju tijekom vremena (prije svega zajedničkih prostora i trodijelne sportske dvorane). Projektiranjem  treba  smanjiti  potrošnju  energije  na  najmanju  moguću  mjeru  te pribjeći uporabi obnovljivih izvora energije. 
Preporučuju se sustavi eko-certifikata za zgrade, i to već u ranoj fazi koncepta nove zgrade, ali nije obaveza.

Korištenje  vode,  a  posebno  vode  za  piće,  treba  svesti  na  najmanju  moguću  mjeru     uvođenjem mjera za štednju i reciklažu vode te zamjenu vode za piće kišnicom gdje god je to moguće. Mjere za smanjenje korištenja vode za piće uključuju instalaciju uređaja za štednju vode (u slavinama i WC-ima) kao i uporabu kišnice.

Zeleni  krovovi  ili  biljke  na  fasadama,  ili  biljke  kao  dio  unutarnjeg  uređenja  mogu  doprinijeti  urbanoj bioraznolikosti i poboljšanju mikroklime zatvorenih i otvorenih prostora.

Zgrada  se  treba  projektirati  na  način  da se  olakša sortiranje, skupljanje i reciklažu otpada. Količina otpada za neke vrste otpada može se pokušati svesti na nulu. 

Posebno  se  mora  voditi  računa  o  optimiziranju / racionaliziranju  projekta,  održavanju  i  korištenju  zgrade.  
 
Društveni i socijalni aspekti 
Natjecatelji su dužni pridržavati se Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“ broj 78/13). 
4.2. PROJEKTNI PROGRAM

Potrebni sadržaji i površine za gimnazijski program propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škole, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta od 18. travnja 2013. godine. Prilikom projektiranja i dimenzioniranja prostorija i kapaciteta treba postupati sukladno Državnom pedagoškom standardu i navedenoj Odluci.

Broj razrednih odjela I. gimnazije:         25 
Broj učenika I. gimnazije:                      cca 610  (od toga cca 50% ž, cca 50% m)

Optimalan broj učenika u razrednom odjelu je 24 (minimum je 20 učenika, maksimalan broj 28 učenika). 
Trenutno je u I. gimnaziji zaposleno 68 djelatnika, od čega 57 profesora. Očekuje se broj od 70 zaposlenih.

Površina potrebnog zemljišta za izgradnju I. gimnazije i prateće sportske dvorane te formiranje školskog trga, školskog vježbališta, prostora za rekreaciju i školskog parka, zelenih površina i dr., po normativima po učeniku iznosi 30m2. Za I. gimnaziju to znači 610 x 30 = 18.300 m2. Iznimno, zbog veće katnosti ili guste izgrađenosti naselja, površina potrebnog zemljišta može biti 20 m2 po učeniku. Ove normative lokacije I. gimnazije zadovoljava budući je planirana površina 16.177m², što iznosi 26.52m² po učeniku.
4.2.1. Projektni program za zgradu i dvoranu (zatvoreni prostori) – neto površine
1. Za jezično-umjetničko područje:                                
· Učionica za hrvatski jezik                                       
60 m2                                             
· Kabinet za hrvatski jezik                                         
15  m2
· Učionica za manjinski jezik                                    
60 m2               
· Kabinet za manjinski jezik       
                      
15 m2
· Učionica za strani jezik                                            
60 m2
· Kabinet za strani jezik                                             
15 m2
· Učionica za glazbenu kulturu                                  
60 m2
· Kabinet za glazbenu kulturu                                    
15 m2
· Spremište za glazbenu kulturu                                
20 m2
· Učionica za likovnu kulturu                                      
60 m2
· Kabinet za likovnu kulturu                                       
15 m2  
· Spremište za likovnu kulturu                                     20 m2
                                                                                           415 m2

Svjetla visina ovih prostorija je 300-320 cm.

2. Za prirodoslovno-matematičko područje:

· Učionica za matematiku                                  
60 m2
· Kabinet za matematiku                             

15 m2
· Informatička učionica                                       
60 m2
· Informatički kabinet                                   

15 m2
· Učionica za fiziku                                               
70 m2
· Praktikum za fiziku                                     

90 m2
· Kabinet za fiziku                                         

15 m2
· Učionica za kemiju                                
            70 m2
· Praktikum za kemiju                                  

90 m2
· Kabinet za kemiju i spremište                  

20 m2  

· Učionica za biologiju                   
                      
70 m2
· Praktikum za biologiju    

                       
90 m2
· Kabinet za biologiju                                    

15 m2
                                                                                            680 m2

Svjetla visina ovih prostorija je 300-320 cm.

3. Za društveno područje:

· učionica za povijest                                          
60 m2
· kabinet za povijest                                        
15 m2
· učionica za geografiju                                       
60 m2
· kabinet za geografiju                                     
15 m2
· 2 učionice opće namjene 
            (filozofija, sociologija, logika, etika, 
            psihologija, politika i gospodarstvo,

            vjeronauk)                                             2 x 60 =     120 m2
· 2 kabineta za nastavnike                       2 x 15 =  
30 m2
                                                                                           300 m2

Svjetla visina ovih prostorija je 300-320 cm.

4. Društveni prostori:

- 
višenamjenski prostor                                      
300 m2
- 
školska knjižnica (prostor za rad knjižničara,  
            prostor za smještaj knjižnične građe,

            računalna mjesta za individualni rad,

            čitaonički prostor, izložbeni prostor, spremište,

            multimedijska učionica, kabinet knjižničara)      
205 m2
- 
prostor za učenički klub                                     
  70 m2
                                                                  cca                     575 m2

5. Prostori za upravu, organizaciju i koordinaciju rada škole:

-
zbornica (za cca 50 nastavnika)                      min.   100 m2
- 
ured ravnatelja 
                                                 24 m2
- 
ured tajnika                                                                 16 m2
-  
uredi stručno-razvojne službe (pedagog, psiholog, 
     
stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog  profila, 

voditelj programa, informatičar, satničar, voditelj 

programa na jeziku i pismu nac. manjine) 7 x 12 = 
  84 m2
· administracija                


              16 m2
· ured računovodstva   
 
                                 
  16 m2
· ured za prijem roditelja                               

  12 m2
· arhiv                                                                
  60 m2
· čajna kuhinja                                                 
  30 m2
                                                                   cca                    360 m2
6. Gospodarski i instalaterski prostori:
- 
tehničke prostorija za grijanje/hlađenje/kondicioniranje zraka (strojarnice)

i ostale potrebne prostorije za strojarske instalacije
-           trafo stanica (s obaveznim kolnim pristupom iz razine terena)

            tip „DTS 24-2x1000“ (mogućnost ugradnje dva transformatora, max

            instalirana snaga 2000 kW): dužina: 482 cm, širina: 462 cm, visina: 245 cm

            Ispod ovog prostora potrebno je osigurati i prostor za smještaj energetskih 

            kabela min veličine: dužina: 482 cm, širina: 462 cm, visina: 80 cm

-
radionica kućnog majstora

- 
garderobe i sanitarije tehničkog osoblja (m)
-
opće gospodarsko spremište

-
garderoba i sanitarije spremačica (ž)
- 
prostor za odlaganje smeća

-
spremište
-
prostor za središnju informacijsko-komunikacijsku opremu___
                                                                   cca                         250 m²                                   

7. Ostali prostori:

7.1. Ulazni dio:

- 
trijem

-
rampa/stubište

-
vjetrobran

-
ulazni hall (moguće preklapanje s višenamjenskim prostorom) 
-
vratarnica

-
garderoba za učenike - garderobni ormarići ne moraju biti u središnjoj garderobi 

            kao zasebnoj prostoriji, mogu biti i u komunikacijskim prostorima, što se ovim 

            natječajnim programom preferira_______________________ 
                                                                   cca                         200 m2           
7.2. Sanitarije:
          - sanitarije za učenike (muški, ženski, invalidski)

          - sanitarije za nastavnike______________________________
                                                                   max                        250 m2           
7.3. Vertikalne i horizontalne komunikacije:

-
hodnici

-
stubišta

-
dizalo_____________________________________________
                                                                   max                        900 m2           
         Ostali prostori ukupno:                      max                     1.350 m2
I. gimnazija (bez trodijelne školske sportske dvorane) ukupno cca neto:  3.930 m2
I. gimnazija (bez trodijelne školske sportske dvorane) ukupno cca bruto: 4.716 m2
8.  Prostorni uvjeti za tjelesnu i zdravstvenu kulturu (trodijelna dvorana):

8.1. osnovni sadržaji dvorane
- 
trodijelna dvorana 45 x 27 x h8 m                           1.215 m2
- 
dvorana za korektivnu gimnastiku  14 x 14 x h5 m  
  196 m2
- 
spremište sprava, opreme                                            99 m2
-           spremište sredstava za čišćenje                    
      9 m2
- 
skupne svlačionice (odvojeno m-ž) – 21,00 x 8 kom=168 m2
- 
skupne praonice s WC-ima (m-ž) -  21,00 x 4 kom=    84 m2
- 
wc iz čistog hodnika


          

      6 m2
- 
kabinet nastavnika sa sanitarijama          

    36 m2
· kabinet tzk (mjerenje, dijagnostika) (nije obavezan)    20 m2
· ambulanta, prva pomoć (nije obavezna)                      12 m2
· sanitarije-za gledatelje iz halla (m, ž, invalidske)         31 m2
· ulazni hall




                35 m2
· vratarnica/blagajna




      4 m2
· kondicioniranje zraka/instalacije                                   41 m2
· prostor smještaja teleskopskih tribina  
            (osigurati prostor za cca 360 gledatelja                       54 m2
· hodnici (prljavi hodnik, čisti hodnik)                            180 m2
                                                                                      cca 2.190 m2
Ukupno trodijelna školska sportska dvorana cca neto:      2.190 m2
Ukupno trodijelna školska sportska dvorana cca bruto:     2.730 m2
REKAPITULACIJA POVRŠINA ZATVORENIH PROSTORA
         Predviđena neto površina cca


        6.120 m2
         Predviđena bruto površina cca                                       7.446 m2
             (bez koeficijenata umanjenja)
4.2.2. Projektni program za vanjske prostore (otvoreni prostori) – neto površine

1. Vanjski prostori

1.1. Opći prostori:
- 
pješački predtrg prema Strossmayerovoj ulici     
              (potrebna minimalna površina rezultat je ugovora o povratu javne površine 
              između Grada Osijeka i Osječko – baranjske županije)                              min  826 m2
- 
parkiralište (normativ 10 PM/1000 m2  bruto) – cca 59 PM 
            (cca 16 je locirano uz novu ulicu)

            16+59= 75 cca potrebnih novih PM                                               1.110 m2
-
gospodarsko dvorište (nije obavezno)                                              100 m2
                                                                                                          min  1.210 m2

                          + javna površina predtrga koja nije u ovom izračunu  min 826 m²
1.2. Prostori nastavnih područja:

-
školsko dvorište (ovisno o konceptu uređenja lokacije) i                                    
            ostale parkovne površine u skladu s mogućnošću lokacije 
            min 20% parcele treba biti ozelenjeno                                    cca 3.235 m2
                                                                                                           cca  3.235 m2

1.3. Školsko vježbalište - vanjski prostori za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture:

-
staza za trčanje 115 m dužine i 5 m širine



575 m2
-
zaletište za skok u dalj s jamom, staza 30x1,22 m, jama 6x2,5 m
  52 m2
            (pijesak)

-
jedno vježbalište sa spravama 27x15 m



405 m2
-
poligon s preprekama dužine 110x4 m



440 m2
-
2 igrališta za košarku 28x15 m (s opremom)
420 x 2 =        840 m2


-
igralište za rukomet 40x20 m (s opremom)                                     800 m2

-
igralište za mali nogomet 52x32 m (s opremom)                         1.664 m2
                               
                                                                                                         max  4.776 m2

(napomena: moguće je ne predvidjeti igralište za mali nogomet, 

ukoliko koncepcija i prostorne mogućnosti organizacije lokacije to ne dopušta)
REKAPITULACIJA POVRŠINA OTVORENIH PROSTORA
         Predviđena neto površina max                                                    9.421 m2
             (bez koeficijenata umanjenja)
4.2.3. Higijensko-tehnički uvjeti

Za stvaranje primjerenih uvjeta rada u srednjoj školi potrebno je zadovoljiti higijensko-tehničke zahtjeve koji se odnose na osvjetljenje, osunčanje, prozračivanje, toplinsku zaštitu, zaštitu od buke i akustiku, grijanje i hlađenje, opskrbu vodom, odvodnju otpadnih voda, električne instalacije, instalacije informatike, zaštitu od požara i zaštitu od provale.

Zaštita od izravnih prodiranja sunčevih zraka ne smije smanjivati stvarnu površinu prozora / stakla. U svim radnim prostorima treba osigurati zamračenje.

Zaštita od buke i akustika trebaju omogućavati dobru slušnost i razgovjetnost pri govoru, kao i optimalnu jeku pri slušanju glazbe.

Škola kapacitirana minimalno jednim dizalom.

II.     
GRAFIČKI DIO

 1. ŠIRA SITUACIJA – POLOŽAJ U GRADU
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2. 
UŽA SITUACIJA – LOKACIJA NA HRVATSKOJ OSNOVNOJ 

          KARTI
                   
3.        IDEJNO RJEŠENJE PRODUŽENE KANIŽLIĆEVE U .dwg 

           FORMATU 

- u privitku u posebnom file-u
4.
GEODETSKI SITUACIJSKI NACRT S UCRTANOM GRANICOM    

         OBUHVATA U .dwg FORMATU

- u privitku u posebnom file-u

5.       IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE - GUP

- u privitku u posebnom file-u

6. 
FOTOGRAFIJE S POZICIJAMA FOTOGRAFIRANJA 

- u privitku u posebnom file-u

III.     
OSTALI PRILOZI

1.
PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI ZA 
         PROVOĐENJE GUP-A GRADA OSIJEKA

- u privitku u posebnom file-u

Zajedno s Dvorcem uređen je i pripadajući perivoj. O njemu nema dovoljno podataka, ali se zna da je bio u barokno – klasicističkom stilu te da je također kao i Gradski vrt često uspoređivan sa Shoenbrunnom. 


Osječani su voljeli dolaziti u ovaj perivoj jer im je bio bliži nego Gradski vrt, ali i zbog toga što im je grofovska obitelj dopuštala boravak u perivoju. 


„Priča se da su se Osječani, kada bi nedjeljom ulazili u perivoj, uvijek duboko naklonili prema grofovskoj obitelji, koja je običavala ljeti u nedjeljno poslijepodne sjediti sa svojim gostima na terasi dvorca." 


Nakon što je vlastelinstvo naslijedio Manfred grof Clary-Aldringen perivoj se počeo zapuštati, a nakon II. svjetskog rata zemljište je rasparcelirano. Time je perivoj sveden na svega pola hektara dok danas još samo jedan stari hrast podsjeća na davna vremena.
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